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§ 15 BOA (Brandenburg) — Bogengestaltung
Bau- und Betriebsordnung für Anschlußbahnen
Landesrecht Brandenburg
Stand: 01.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Bei Neubauten, Erweiterungen, Rekonstruktionen und Umbauten von
Gleisanlagen sind Bogen mit einem Halbmesser
R ≥ 180 m
R ≥ 50 m bei 1000 mm Spurweite
R ≥ 40 m bei 750 mm Spurweite
herzustellen.
(2) Aus nachzuweisenden technischen und ökonomischen Gründen
können bei Erweiterungen von Gleisanlagen Bogen mit einem Halbmesser von
R ≥ 150 m
und bei Rekonstruktionen sowie Umbau von untergeordneten Gleisen, die von
Fahrzeugen mit der entsprechenden Bogenläufigkeit befahren werden, Bogen
mit einem Halbmesser von
R ≤ 110 m
hergestellt oder beibehalten werden.
Zitiervorschlag: § 15 BOA (Brandenburg)
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