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§ 32 BOA (Brandenburg) — Seilrangieranlagen
Bau- und Betriebsordnung für Anschlußbahnen
Landesrecht Brandenburg
Stand: 01.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Für den Bau von Seilrangieranlagen gilt die Anweisung Nr. 6 zur BOA
- Bau von Seilrangieranlagen -.
(2) Neue Seilrangieranlagen sind in der Regel nur für Gleisneigungen
≤1,5 ‰ (1:667) zulässig. In größeren Gleisneigungen
sind Seilrangieranlagen nur dann zulässig, wenn diese in der Lage sind,
die Anhängemasse jederzeit mit Sicherheit abzubremsen.
(3) Seilrangieranlagen mit endlichem Seil, bei denen das Seil in mehreren
Windungen um einen kraftbetriebenen Spillkopf gelegt und das ablaufende
Seilende von Hand geführt werden muß, dürfen in
Anschlußbahnen zum Bewegen von Wagen nicht verwendet werden.
(4) Für das Rangieren mit Seilrangieranlagen gilt die Anweisung Nr. 25
zur BOA - Rangieren mit sonstigen Rangiermitteln -.
Zitiervorschlag: § 32 BOA (Brandenburg)
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