nu:legal · recht.nulegal.eu
§ 42 BOA (Brandenburg) — Achsfahrmasse und Fahrzeuggesamtmasse je Längeneinheit
Bau- und Betriebsordnung für Anschlußbahnen
Landesrecht Brandenburg
Stand: 01.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Die Achsfahrmasse stillstehender Fahrzeuge
muß ≤ 21 t, die Fahrzeuggesamtmasse je Längeneinheit
&le; 10 t/m betragen.
Die Achsfahrmasse stillstehender Fahrzeuge mit
1000 mm Spurweite muß ≤ 12 t, mit 750 mm Spurweite ≤ 10 t
betragen. /TD>
(2) Die Staatliche Bahnaufsicht kann größere Achsfahrmassen und
Fahrzeuggesamtmassen je Längeneinheit zulassen.
(3) Die Achsfahrmasse und Fahrzeuggesamtmasse je Längeneinheit darf die
Tragfähigkeit des Oberbaues und der Bauwerke nicht überschreiten.
Zitiervorschlag: § 42 BOA (Brandenburg)
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