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§ 12.22 BinSchStrO 2012 — Regelungen über den Verkehr
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 13.04.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Werden auf einem Kabinenschiff mit einer Länge von mehr als 110,00 m Fensterreihen während der Fahrt teilweise oder ganz unter den Wasserspiegel ballastiert, sind sie durch von außen angebrachte, geeignete Vorsatzscheiben gegen Bruch durch äußere Einwirkung zu sichern.
Zitiervorschlag: § 12.22 BinSchStrO 2012
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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