nu:legal · recht.nulegal.eu
§ 15.02 BinSchStrO 2012 — Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Abladetiefe
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 21.10.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
1. Ein Fahrzeug oder ein Verband darf folgende Abmessungen und Abladetiefen nicht überschreiten:
Binnenschifffahrtsstraße        Länge    Breite    Abladetiefe
    m    m    m
1.1    Ruhr            
1.1.1    km 0,00 (Ruhrmündung) bis km 12,21 (oberhalb der Schlossbrücke in Mülheim)            
    Fahrzeug/Verband    38,00    5,20    1,70
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.1.2    km 0,00 (Ruhrmündung) bis km 0,80            
    a)Fahrzeug    135,00    12,00    3,00
    b)Verband    193,00    22,90    3,00
    – die zulässige Abladetiefe darf überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet; die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt. Die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 295 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –            
1.1.3    km 0,80 bis km 1,90            
    a)Fahrzeug    135,00    12,00    3,00
    b)Verband    186,50    12,00    3,00
    – die zulässige Abladetiefe darf überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet; die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt. Die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 295 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –            
1.1.4    km 1,90 bis km 2,80 (Ruhrschleuse Duisburg)            
    a)Fahrzeug    135,00    12,00    3,00
    b)Verband    186,50    12,00    3,00
    – die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 295 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –            
1.1.5    km 2,80 bis km 4,52            
    a)Fahrzeug    135,00    12,00    3,00
    b)Verband    186,50    12,00    3,00
1.1.6    km 4,52 bis km 11,65            
    Fahrzeug/Verband    135,00    12,00    3,00
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.2    Rhein-Herne-Kanal            
1.2.1    km 0,16 (Ruhrorter Hafen) bis km 45,60 (Dortmund-Ems-Kanal) mit Verbindungskanal zur Ruhr            
    a)Fahrzeug    110,00 135,00    9,65 11,45    2,60 2,50
    b)Verband    165,00 186,50    9,65 11,45    2,60 2,50
    – von km 0,16 (Ruhrorter Hafen) bis km 0,65 (Schleuse Duisburg-Meiderich) verringert sich            
    a)die zulässige Abladetiefe von 2,60 m, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 222 sinkt, und            
    b)die zulässige Abladetiefe von 2,50 m, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 212 sinkt,            
    um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes, – zwischen km 39,97 (Hafen Victor) und km 45,60 (Dortmund-Ems-Kanal) darf ein Fahrzeug mit einer Breite über 9,65 m oder ein Verband mit einer Länge über 165,00 m oder einer Breite über 9,65 m nur in der in § 15.06 Nummer 6 Buchstabe b festgelegten Zeit und Richtung fahren –            
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.2.2    km 0,16 bis km 0,65 (Schleuse Duisburg-Meiderich)            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    3,00
    b)Verband    186,50    11,45    3,00
    – die zulässigen Abladetiefen verringern sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort            
    a)bei einer Abladetiefe von 3,00 m unter die Marke 262,            
    b)bei einer Abladetiefe von 2,80 m unter die Marke 242,            
    c)bei einer Abladetiefe von 2,60 m unter die Marke 222 und            
    d)bei einer Abladetiefe von 2,50 m unter die Marke 212 sinkt,            
    um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –            
1.2.3    km 0,65 bis km 1,07            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    3,00
    b)Verband    186,50    11,45    3,00
1.2.4    km 1,07 bis km 24,53 mit Verbindungskanal zur Ruhr            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    2,80
    b)Verband    186,50    11,45    2,80
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Schubverbandes ausgerüstet ist.
1.3    Wesel-Datteln-Kanal            
1.3.1    km 0,24 (Rhein) bis km 60,23 (Dortmund-Ems-Kanal)            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    2,80
    b)Verband    186,50    11,45    2,80
    – von km 0,24 (Rhein) bis km 0,90 (Rhein-Lippe-Hafen) darf die zulässige Abladetiefe überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet; die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt,von km 0,24 bis km 1,85 (Schleuse Friedrichsfeld) verringert sich die zulässige Abladetiefe, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Wesel unter die Marke 219 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –            
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.3.2    km 0,24 bis km 0,90 (Rhein-Lippe-Hafen)            
    Verband    193,00    22,90    2,80
    – die zulässige Abladetiefe darf überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet, die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt; die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Wesel unter die Marke 219 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –            
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.4    Datteln-Hamm-Kanal            
1.4.1    km 0,06 (Dortmund-Ems-Kanal) bis km 47,20            
    Fahrzeug/Verband    86,00    9,65    2,50
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.4.2    km 0,06 bis km 11,30 (Hafen Lünen)            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    2,80
    b)Verband    186,50    11,45    2,80
1.4.3    km 11,30 bis km 35,87 (Hammer Bahnbrücke)            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    2,70
    b)Verband    186,50    11,45    2,70
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.5    Dortmund-Ems-Kanal            
1.5.1    km 1,44 (Hafen Dortmund) bis km 225,82 (Papenburg)einschließlich Hase und Ems            
    Fahrzeug/Verband    90,00    9,65    2,50
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.5.2    km 1,44 bis km 21,50            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    2,80
    b)Verband    186,50    11,45    2,80
1.5.3    km 21,50 bis km 81,90 (Bockholt)            
    a)Fahrzeug    110,00    11,45    2,50
    b)Verband    110,00    11,45    2,50
        165,00    9,65    2,50
1.5.4    km 81,90 bis km 108,50            
    a)Fahrzeug    110,00    11,45    2,80
    b)Verband    186,00    11,45    2,80
1.5.5    km 108,50 bis km 138,00 (Gleesen)            
    Fahrzeug/Verband    100,00    9,65    2,70
        110,00    9,65    2,50
1.5.6    km 138,00 bis km 225,82 (Papenburg)einschließlich Hase und Ems            
    Fahrzeug/Verband    100,00    9,65    2,70
        90,00    10,60    2,60
        110,00    9,65    2,50
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.6    Ems oberhalb Gleesen (km 82,65)            
    Fahrzeug    26,00    5,20    je nach Wasserstand
1.7    ohne Inhalt            
1.8    Küstenkanal            
1.8.1    km 0,00 (140,00 m unterhalb der Amalienbrücke in Oldenburg) bis km 69,63 (Dortmund-Ems-Kanal, Ems) einschließlich Hunte            
    Fahrzeug/Verband    100,00    9,65    je nach Wasserstand bis 2,50
        90,00    10,60    je nach Wasserstand bis 2,30
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.8.2    km 1,71 (Schleuse Oldenburg) bis km 64,00 (Dörpen)            
    Fahrzeug/Verband    100,00    9,65    2,50
        90,00    10,60    2,30
1.8.3    km 64,00 bis km 69,63 (Dortmund-Ems-Kanal) mit Stichkanal Dörpen            
    Fahrzeug/Verband    100,00    9,65    2,70
        90,00    10,60    2,60
    — ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist
1.9    Elisabethfehnkanal            
    Fahrzeug    20,00    4,50    0,90
1.10    Leda und Sagter Ems            
    Fahrzeug    20,00    4,50    1,20 bezogen auf MThw
1.11    Ems-Seitenkanal            
    Fahrzeug/Verband    67,00    8,20    je nach Wasserstand 1,55 bis 2,00
1.12    Mittellandkanal            
1.12.1    km 0,00 bis km 325,70            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    2,80
    b) Verband    185,00    11,45    2,80
1.12.2    Stichkanäle Ibbenbüren, Osnabrück, Hannover-Linden, Misburg, Hildesheim            
1.12.2.1    Stichkanal Ibbenbüren            
    Fahrzeug/Verband    91,00    8,25    2,20
        85,00    9,00    2,20
        95,00    9,60    2,00
1.12.2.2    Stichkanal Osnabrück            
1.12.2.2.1    km 0,00 bis km 13,01            
    Fahrzeug/Verband    82,00    9,60    2,30
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.12.2.2.2    km 0,00 bis km 12,40 (Einfahrt in den Ölhafen)            
    Fahrzeug/Verband    82,00    9,60    2,80
1.12.2.3    Stichkanal Hannover-Linden            
1.12.2.3.1    km 0,00 (Abzweigung aus dem Mittellandkanal) bis km 10,75 (Ende als Bundeswasserstraße)            
    Fahrzeug/Verband    82,00    9,60    2,30
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.12.2.3.2    km 0,00 (Abzweigung aus dem Mittellandkanal) bis km 6,50 (Umschlagstelle Hannover-Letter)            
    Fahrzeug/Verband    90,00    9,60    2,40
1.12.2.3.3    km 6,50 (Umschlagstelle Hannover-Letter) bis km 9,50 (Unterwasser Hafenschleuse Hannover-Linden)            
    Fahrzeug/Verband    85,00    9,60    2,30
1.12.2.4    Stichkanal Misburg            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    2,80
    b) Schubverband    185,00    11,45    2,80
1.12.2.5    Stichkanal Hildesheim            
    a) Fahrzeug    90,00    10,60    2,30
        110,00    10,60    2,10
        110,00    11,45    2,00
    b) Verband    90,00    10,60    2,30
        110,00    11,45    2,00
        135,00    9,60    2,30
        135,00    10,60    2,10
        150,00    11,45    1,90
1.12.3    Verbindungskanal Nord zur Weser            
1.12.3.1    km 0,00 (Abzweigung aus dem Mittellandkanal) bis km 0,45 (Oberwasser Schachtschleuse Minden)/km 0,40 (Oberwasser Weserschleuse)            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    2,80
    b) Verband    139,00    11,45    2,80
1.12.3.2    Schachtschleuse Minden            
    Fahrzeug/Verband    85,00    9,60    2,80
1.12.3.3    Weserschleuse            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    richtet sich nach der Fahrrinnen- tiefe nach Nummer 1.12.3.4
    b) Verband    135,00    11,45    richtet sich nach der Fahrrinnen- tiefe nach Nummer 1.12.3.4
1.12.3.4    km 0,55 (Unterwasser Schachtschleuse Minden)/km 0,56 (Unterwasser Weserschleuse) bis km 1,29 (Einmündung in die Weser)            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    richtet sich nach der Fahrinnentiefe
    b) Verband    139,00    11,45    richtet sich nach der Fahrrinnentiefe
    – die Fahrrinnentiefe beträgt 2,80 m –            
1.12.4    Verbindungskanal Süd zur Weser            
    Fahrzeug/Verband    82,00    9,60    2,50
1.12.5    Stichkanal Salzgitter            
1.12.5.1    bei Benutzung der am Ostufer gelegenen Schleusen            
    a) Fahrzeug    110,00    9,60    2,80
        110,00    10,60    2,65
    b) Verband    110,00    11,45    2,50
        185,00    9,60    2,80
        185,00    10,60    2,65
        185,00    11,45    2,50
1.12.5.2    bei Benutzung der am Westufer gelegenen Schleusen            
    a) Fahrzeug    110,00    9,60    2,50
        110,00    11,45    2,20
    b) Verband    185,00    9,60    2,50
        185,00    11,45    2,20
1.12.6    Rothenseer Verbindungskanal            
1.12.6.1    Rothenseer Verbindungskanal Altstrecke mit Schiffshebewerk Rothensee km 0,12 bis km 1,00            
    Fahrzeug/Verband    82,00    9,50    1,90
        82,00    9,00    2,10
1.12.6.2    Rothenseer Verbindungskanal mit Schiffsschleuse km 0,19 bis km 4,76 (Niedrigwasserschleuse Magdeburg)            
1.12.6.2.1    bei in Betrieb befindlicher Niedrigwasserschleuse            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    2,80
    b) Verband    185,00    11,45    2,80
1.12.6.2.2    bei nicht in Betrieb befindlicher Niedrigwasserschleuse            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    je nach Fahrrinnentiefe
    b) Verband    185,00    11,45    je nach Fahrrinnentiefe
    – die Fahrrinnentiefe richtet sich vom unteren Vorhafen der Schleuse Rothensee und vom unteren Vorhafen des Schiffshebewerkes Rothensee bis zur Niedrigwasserschleuse Magdeburg nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.12.6.3    km 4,76 (Niedrigwasserschleuse Magdeburg) bis km 5,53 (Elbe)            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    je nach Fahrrinnentiefe
    b) Verband    100,00    19,20    je nach Fahrrinnentiefe
        185,00    11,45    je nach Fahrrinnentiefe
    – die Fahrrinnentiefe richtet sich von der Niedrigwasserschleuse Magdeburg bis zur Einmündung in die Elbe nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.13    Elbe-Seitenkanal            
1.13.1    von km 0,00 bis km 115,18 (Einmündung in die Elbe)            
    a)Fahrzeug    100,00    11,45    2,80
    b)Verband    185,00    11,45    2,80
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.13.2    von km 0,00 bis km 100,23 (Hafen Lüneburg)            
    Fahrzeug    110,00    11,45    2,80
1.14    Elbe-Havel-Kanal            
1.14.1    km 325,70 (Unterwasser Schleuse Hohenwarthe) bis km 380,90 (Untere Havel-Wasserstraße) mit Großem Wendsee ohne Schleuse Niegripp und Schleuse Parey            
    a)Fahrzeug    80,00    9,00    2,00
        86,00    8,25    2,00
    b)Verband    80,00    9,00    2,00
        125,00    8,25    2,00
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.14.2    Niegripper Verbindungskanal            
1.14.2.1    km 0,10 (Elbe-Havel-Kanal) bis Schleuse Niegripp            
    a)Fahrzeug    110,00    11,45    2,80
    b)Verband    185,00    11,45    2,80
1.14.2.2    Schleuse Niegripp bis km 1,55 (Elbe)            
    a)Fahrzeug    110,00    11,45    je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 6
    b)Verband    145,00    22,90    je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 6
        185,00    11,45    je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 6
    — die Fahrrinnentiefe richtet sich vom unteren Vorhafen der Schleuse Niegripp bis zur Einmündung in die Elbe nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.14.3    Pareyer Verbindungskanal            
1.14.3.1    km 0,01 (Elbe) bis km 0,70 (bei Schleuse Parey)            
    a)Fahrzeug    86,00    9,60    je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 7
    b)Verband    86,00    9,60    je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 7
        125,00    8,25    je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 7
    — die Fahrrinnentiefe richtet sich von der Einmündung in die Elbe bis zum unteren Vorhafen der Schleuse Parey nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.14.3.2    km 0,70 bis km 0,90 (bei Schleuse Parey)            
    Fahrzeug/Verband    70,00    8,20    1,85
    Bei einem Stand des Elbpegels der Schleuse Parey kleiner als 3,70 m            
    a)Fahrzeug    86,00    8,20    1,85
    b)Verband    91,00    8,20    1,85
1.14.3.3    km 0,90 (bei Schleuse Parey) bis km 1,80 (Kiesladestelle) mit Baggerelbe bis km 0,31            
    a)Fahrzeug    80,00    9,00    2,00
        86,00    8,25    2,00
    b)Verband    80,00    9,00    2,00
        125,00    8,25    2,00
1.14.3.4    km 1,80 (Kiesladestelle) bis km 3,34 (Elbe-Havel-Kanal)            
    a)Fahrzeug    80,00    9,00    2,50
        86,00    8,25    2,50
    b)Verband    80,00    9,00    2,50
        125,00    8,25    2,50
1.14.4    Roßdorfer Altkanal            
    km 0,12 (westliche Abzweigung aus dem Elbe-Havel-Kanal) bis km 0,90            
    a)Fahrzeug    80,00    8,25    1,75
    b)Verband    82,00    8,25    1,75
1.14.5    Wasserstraße Kleiner Wendsee-Wusterwitzer See            
    Fahrzeug/Verband    46,00    6,60    je nach Wasserstand.
2. Die Abmessungen und Abladetiefen für Verbände nach Nummer 1, ausgenommen Nummer 1.5.3 und 1.8 gelten auch für Gelenkverbände. Die Abmessungen und Abladetiefen für Fahrzeuge nach Nummer 1.5.3 und 1.8 gelten auch für die in einen Gelenkverband eingestellten Fahrzeuge, wobei die Gesamtlänge des Gelenkverbandes auf dem Dortmund-Ems-Kanal die Nutzlänge der vorhandenen Schleusen nicht überschreiten darf.
3. Die Abmessungen und Abladetiefen nach Nummer 1.14 gelten nicht auf den Stich- und Altkanälen, Nebenarmen und sonstigen Nebenwasserstraßen des Elbe-Havel-Kanals, soweit diese nicht gesondert aufgeführt sind.
Zitiervorschlag: § 15.02 BinSchStrO 2012
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt
Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.
Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BinSchStrO%202012/15.02
nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
