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§ 16.02 BinSchStrO 2012 — Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Fahrrinnentiefe und Abladetiefe
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 21.10.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband darf folgende Abmessungen und Abladetiefen nicht überschreiten:
Binnenschifffahrtsstraße        Länge    Breite    Fahrrinnentiefe/Abladetiefe
    m    m    m
1.    Weser            
1.1    km 0,00 (Hann. Münden) bis UWe-km 1,38 (Eisenbahnbrücke in Bremen)            
    Fahrzeug/Schubverband    85,00    11,00    je nach Wasserstand
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.2    km 204,47 (Abzweigung Verbindungskanal Süd des Mittellandkanals zur Weser) (Oberweser) bis km 360,70 (Fuldahafen Bremen)            
    Fahrzeug/Schubverband    85,00    11,45    Fahrrinnentiefe mindestens 2,80 m, jedoch in den Flussstrecken unterhalb der Wehre (untere Wehrarme) bis zur Einmündung des zugehörigen Schleusenkanals je nach Wasserstand
        91,00    8,25
1.3    km 360,70 bis UWe-km 1,38 (Eisenbahnbrücke in Bremen) mit Kleiner Weser in Bremen            
    a)Fahrzeug    135,00    11,45    Fahrrinnentiefe zwischen Fuldahafen Bremen und Schleuse Bremen mindestens 2,80 m
    b)Schubverband    172,00    11,45
                Solltiefe im unteren Schleusenkanal der Schleuse Bremen bis zur Eisenbahnbrücke in Bremen (ohne Kleine Weser) 2,50 m, bezogen auf Seekartennull
1.1.4                Solltiefe im unteren Schleusenkanal der Kleinschifffahrtsschleuse 2,00 m, bezogen auf Seekartennull
2.    (ohne Inhalt)            
3.    Fulda            
    km 76,78 (Waldauer Kiesteich bei Kassel) bis km 108,78 (Weser)            
    Fahrzeug    35,00    6,50    Abladetiefe 1,20 m, mit besonderer Erlaubnis 1,40 m
4.    Aller            
4.1    km 0,25 (Celle) bis km 117,17 (Allermündung)            
    Fahrzeug/Schubverband    58,00    9,50    je nach Wasserstand
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
4.2    km 110,74 (Eisenbahnbrücke in Verden) bis km 117,17            
    Fahrzeug/Schubverband    67,00    9,50    je nach Wasserstand
5.    Verbindungskanal zur Leine bis zur Leineabstiegsschleuse            
    Fahrzeug/Schubverband    73,00    9,00    Abladetiefe 2,20
        73,00    9,50    Abladetiefe 2,00
6.    Leine            
6.1    km 20,89 (Ihmemündung) bis km 22,29 (Mündung Verbindungskanal zur Leine) Fahrzeug/Schubverband    73,00    8,20    je nach Wasserstand
6.2    km 110,00 (Einmündung Schleusenkanal Hademstorf der Aller) bis km 112,08 (Leinemündung) Fahrzeug/Schubverband    58,00    9,50    je nach Wasserstand
7.    Ihme            
    km 20,50 bis km 20,89 (Ihmemündung) Fahrzeug/Schubverband    73,00    8,20    je nach Wasserstand
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