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§ 16.11 BinSchStrO 2012 — Schifffahrt bei Hochwasser
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
1. Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hochwassermarke I an dem Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt,
a) muss ein Fahrzeug oder ein Verband bei der Fahrt möglichst weit vom Ufer entfernt bleiben,
b) darf ein Transport einer schwimmenden Anlage oder eines Schwimmkörpers nicht ausgeführt werden,
c) darf die Geschwindigkeit eines Talfahrers nicht größer sein, als zur sicheren Steuerung notwendig ist,
d) darf ein Verband mit einer Länge von mehr als 91,00 m zwischen Minden und Bremen-Hemelingen nicht fahren.
2. Erreicht oder überschreitet der Wasserstand den Höchsten Schifffahrtswasserstand (HSW) – Hochwassermarke II – an dem Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schifffahrt mit Ausnahme des Übersetzverkehrs innerhalb des jeweiligen Streckenabschnitts verboten.
3. Die zuständige Behörde kann abweichend von den Nummern 1 und 2 Ausnahmen zulassen.
4. Die in den Nummern 1 und 2 genannten Hochwassermarken werden durch folgende Wasserstände bestimmt, und die Richtpegel gelten für den nachstehend aufgeführten Streckenabschnitt:
a)    Oberweser        
    Strecke    Richtpegel    Hochwassermarke
            I    II
    Hann. Münden – Bodenfelde    Hann. Münden        410 cm
    Bodenfelde – Bad Karlshafen    Wahmbeck        435 cm
    Bad Karlshafen – Nethemündung    Karlshafen        410 cm
    Nethemündung – Forst    Höxter        450 cm
    Forst – Emmermündung    Bodenwerder        450 cm
    Emmermündung – Rinteln    Hameln-Wehrbergen        465 cm
    Rinteln – Minden – Südabstieg We-km 204,47    Rinteln        485 cm
b)    Mittelweser        
    Strecke    Richtpegel    Hochwassermarke
            I    II
    Minden – Südabstieg We-km 204,47 – Schleuse Petershagen    Porta    430 cm    480 cm
    Schleuse Petershagen – Schleuse Schlüsselburg    Petershagen    600 cm    645 cm
    Schleuse Schlüsselburg – Schleuse Landesbergen    Stolzenau    500 cm    550 cm
    Schleuse Landesbergen – Schleuse Drakenburg    Liebenau    490 cm    535 cm
    Schleuse Drakenburg – Schleuse Dörverden    Drakenburg    650 cm    695 cm
    Schleuse Dörverden – Schleuse Langwedel    Dörverden    660 cm    710 cm
    Schleuse Langwedel – Schleuse Bremen-Hemelingen    Intschede    560 cm    610 cm
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