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§ 19.02 BinSchStrO 2012 — Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Abladetiefe
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 15.10.2024 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband darf folgende Abmessungen und Abladetiefen nicht überschreiten:
Binnenschifffahrtsstraße        Länge    Breite    Abladetiefe
    m    m    m
1.    Elbe-Lübeck-Kanal            
1.1    km 0,00 bis km 61,55 (Einmündung in die Elbe)            
    Fahrzeug/Schubverband    80,00    9,50    2,00
    – von km 0,00 bis km 3,43 (Schleuse Büssau) verringert sich die Abladetiefe bei einem Wasserstand unter 500 cm am Pegel Hubbrücken um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist            
1.2    km 0,00 bis km 59,00 (Umschlagstelle Horsterdamm/Liegestelle Lauenburg-Ost)            
    Fahrzeug/Schubverband    80,00    8,30    2,10
    – von km 0,00 bis km 3,43 (Schleuse Büssau) verringert sich die Abladetiefe bei einem Wasserstand unter 500 cm am Pegel Hubbrücken um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –
1.3    km 55,00 (Wendestelle Lanzer See) bis km 59,00 (Umschlagstelle Horsterdamm/Liegestelle Lauenburg-Ost)            
    Fahrzeug    86,00    9,50    2,00
1.4    km 59,00 (Umschlagstelle Horsterdamm/Liegestelle Lauenburg-Ost) bis km 61,55 (Einmündung in die Elbe)            
    a) Fahrzeug    110,00    11,45    2,30
    b) Schubverband    125,00    9,60    2,30
    – von km 60,10 (Schleuse Lauenburg) bis km 61,55 gilt die zulässige Abladetiefe von 2,30 m nur bei einem Wasserstand von ≥ 4,30 m am Pegel Hohnstorf auf der Elbe –
2.    Kanaltrave            
    km 0,00 bis km 5,57 (Hubbrücken in Lübeck)            
    Fahrzeug/Schubverband    80,00    9,50    2,10
    — bei einem Wasserstand am Pegel Hubbrücken unter 500 cm verringert sich die Abladetiefe um das jeweilige Maß des geringeren Wasserstandes; von km 4,26 bis km 5,57 darf die Abladetiefe auf bis zu 2,50 m erhöht werden, wenn der Wasserstand am Pegel Hubbrücken 500 cm (Mittelwasserstand) erreicht hat –.
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