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§ 20.16 BinSchStrO 2012 — Höhe der Brücken, sonstigen festen Überbauten und Freileitungen
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Die Durchfahrtshöhe unter den Brücken beträgt beim Höchsten Schifffahrtswasserstand (HSW) – Hochwassermarke –
1.    von der Saarmündung (km 0,00) bis zum Ende der ausgebauten Strecke (km 87,20)    mindestens 5,25 m,
2.    von der Luisenbrücke (km 87,23) bis zur Straßenbrücke Güdingen (km 93,26)    mindestens 4,90 m.
Zitiervorschlag: § 20.16 BinSchStrO 2012
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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