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§ 27.02 BinSchStrO 2012 — Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Fahrrinnentiefe
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
1. Ein Fahrzeug oder ein Verband darf folgende Abmessungen nicht überschreiten:
Binnenschifffahrtsstraße    Längem    Breitem
1.1    Peene        
1.1.1    km 2,50 (unterhalb Malchin) bis km 98,16 (Peenestrom)        
    a)    Fahrzeug    67,00    8,25
    b)    Verband    100,00    8,25
    soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist        
1.1.2    km 30,02 (Demmin) bis km 89,33 (Koppelstelle Anklam)        
    a)    Fahrzeug    82,00    9,50
    b)    Verband    156,00    9,50
1.1.3    km 89,33 bis km 98,16        
    a)    Fahrzeug    82,00    9,50
    b)    unbeladenes Fahrzeug    95,00    19,00
    c)    Verband    156,00    16,50.
2. Die Fahrrinnentiefe beträgt
a)    von km 2,50 bis zum Nordostende des Kummerower Sees (km 14,75)    2,00 m,
b)    vom Kummerower See bis Hafen Anklam (km 88,63)    2,50 m,
c)    vom Hafen Anklam bis zur Mündung in den Peenestrom (km 98,16)    3,00 m.
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