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Anlage 2 ESBO — (zu den §§ 9 und 10)
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1972, 282
1. Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen ohne Rollfahrzeugbetrieb
Bogenhalbmesser    Bogeninnenseite    Bogenaußenseite
m    mm    mm
>= 5.000    20    20
2.000    25    25
500    25    25
400    30    30
250    30    30
225    35    35
180    35    35
150    40    40
120    60    45
100    80    55
80    105    75
60    150    105
50    185    135
40    240    175
Zwischenwerte dürfen gradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden.
2. Vergrößerung der Gleisabstände bei Regelspurgleisen
Bogenhalbmesser    Bogeninnenseite    Bogenaußenseite
m    mm    mm
250    0    0
225    25    30
200    50    65
190    65    80
180    80    100
150    135    170
120    335    365
100    530    570
Zwischenwerte dürfen gradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden.
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