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§ 35b GGVSEB — Gefährliche Güter, für deren Beförderung die §§ 35 und 35a gelten
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
Stand: 05.09.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Für die nachfolgend genannten gefährlichen Güter gelten die §§ 35 und 35a wie folgt:
lfd. Nr.    Klasse/ Unter- klasse    Stoff oder Gegenstand    Geltung der §§ 35 und 35a    Beförderung in    Bemerkungen
Tanks ab    Versandstücken ab
1    1.1    explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff    § 35 und § 35a    nicht zulässig    1 000 kg Nettoexplosiv- stoffmasse    Siehe Ausnahmen nach § 35c Absatz 9
1.2    explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff    § 35 und § 35a    nicht zulässig    1 000 kg Nettoexplosiv- stoffmasse    
1.5    explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff    § 35 und § 35a    1 000 kg Nettoexplosiv- stoffmasse    1 000 kg Nettoexplosiv- stoffmasse    Beförderungen in Tanks sind nur für die UN-Nummern 0331 und 0332 zulässig (Siehe Ausnahmen nach § 35c Absatz 9)
2    2    entzündbare Gase (Klassifizierungscodes, die nur den Buchstaben F enthalten)    § 35 und § 35a    9 000 kg Nettomasse    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks (Siehe Ausnahmen nach § 35c Absatz 1 und 5 bis 8)
3    2    giftige Gase (Klassifizierungscodes, die den/die Buchstaben T, TF, TC, TO, TFC oder TOC enthalten)    § 35 und § 35a    1 000 kg Nettomasse    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks
4    3    entzündbare flüssige Stoffe der Verpackungsgruppen I und II, mit Ausnahme der UN-Nummern 1093, 1099, 1100, 1131 und 1921    § 35a    3 000 Liter bei Verpackungs- gruppe I 6 000 Liter bei Verpackungs- gruppe II    entfällt    § 35a gilt nur für Beförderungen in Tanks (Siehe Ausnahme nach § 35c Absatz 3)
5    3    UN-Nummern 1093, 1099, 1100, 1131 und 1921 der Verpackungsgruppe I    § 35 und § 35a    3 000 Liter    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks
6    4.1    desensibilisierte explosive Stoffe der UN-Nummern 3364, 3365, 3367 und 3368    § 35 und § 35a    nicht zulässig    1 000 kg Nettomasse    
7    4.2    UN-Nummer 3394    § 35 und § 35a    3 000 Liter    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks
8    4.3    UN-Nummern 1928 und 3399 der Verpackungsgruppe I    § 35 und § 35a    3 000 Liter    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks
9    5.1    entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe der Verpackungsgruppe I der UN-Nummern 1745, 1746, 1873 und 2015    § 35 und § 35a    3 000 Liter    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks
10    6.1    giftige flüssige Stoffe der Verpackungsgruppe I    § 35 und § 35a    3 000 Liter    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks
11    8    ätzende flüssige Stoffe der Verpackungsgruppe I der UN-Nummern 1052, 1739, 1744, 1777, 1790, 1829 und 2699    § 35 und § 35a    3 000 Liter    entfällt    §§ 35 und 35a gelten nur für Beförderungen in Tanks
Die angegebenen Mengen beziehen sich auf die Beförderungseinheit. Werden verschiedene Güter der Klasse 1 jeweils in geringeren Mengen als 1 000 kg Nettoexplosivstoffmasse in einer Beförderungseinheit befördert, sind die §§ 35 und 35a ab einer Summe der Nettoexplosivstoffmassen dieser Güter von 1 000 kg in der Beförderungseinheit anzuwenden.
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