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Anlage MbBO — (zu § 14)
Magnetschwebebahn-Bau- und Betriebsordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(Fundstelle: BGBl. I 1997, 2329 - 2337)
Bild 1: Lichtraum beim einspurigen Fahrweg in der Geraden und in Bogen von 350 m und mehr [Abbildung]
Bereich A: Zulässig sind Einragungen von baulichen Anlagen, wenn es der Magnetschwebebahnbetrieb erfordert (z.B. Bahnsteige, Weichen, Rettungsstege), sowie Einragungen bei Bauarbeiten, wenn die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind. Bereiche B (Raumbedarf für Toleranzen des Fahrwegs und dessen Linienführung) und C (Kinematischer Raumbedarf des Fahrzeugs): Zulässig sind Einragungen nur während des Fahrgastwechsels sowie während des Reinigens und der Instandhaltung von Fahrzeugen. Zu Bild 1 Tabelle 1: Geschwindigkeitsabhängige Maß des Lichtraums
Fahrzeuggeschwindigkeit    bis 300[km/h]    bis 400[km/h]    bis 500[km/h]
halbe Lichtraumbreite I    2,85 m    2,85 m    3,15 m
Breite des Streckenquerschnitts b    5,70 m    5,70 m    6,30 m
Mindesthöhe a    5,75 m    5,75 m    6,05 m
Tabelle 2: Vergrößerung des Abstands der Begrenzungslinie für kinematischen Raumbedarf des Fahrzeugs im Gleisbogen mit Radien von 350 m bis 3500 m
Bogenradius    Erforderliche Vergrößerung der halben Breitenmaße des von der Begrenzungslinie umschlossenen Raumes
an der Bogeninnenseite    an der Bogenaußenseite
m    mm
von 350 m bis 3500 m    0    60
Spurbreite ist der Abstand zwischen den beiden Außenflächen der Seitenführschienen einer Spur; das Grundmaß beträgt für Bahnen des öffentlichen Verkehrs 2800 mm mit einer zulässigen Abweichung von ± 2 mm.
Bild 2: Lichtraum beim doppelspurigen Fahrweg in der Geraden und in Bogen von 350 m und mehr [Abbildung]
Zu Bild 2 Tabelle 1: Geschwindigkeitsabhängige Maße des Lichtraums
Fahrzeuggeschwindigkeit    bis 300[km/h]    bis 400[km/h]    bis 500[km/h]
Spurmittenabstand s    4,40 m    4,80 m    5,10 m
halbe Lichtraumbreite I einer Spur    2,85 m    2,85 m    3,15 m
Breite des Streckenquerschnitts b    10,10 m    10,50 m    11,40 m
Mindesthöhe a    5,75 m    5,75 m    6,05
Bild 3: Lichtraum beim geneigten ein- und doppelspurigen Fahrweg
Berechnung der Breite des Streckenquerschnitts für Doppelspur b und Einzelspur bE sowie der Höhe des Streckenquerschnitts a in Abhängigkeit von der Querneigung α: [Abbildung] Das geschwindigkeitsabhängige Maß des Spurmittenabstands und die Vergrößerung des Abstands der Begrenzungslinie an der Bogenaußenseite in Gleisbogen mit einem Radius von 350 m bis 3500 m sind der Tabelle 1 zu Bild 2 sowie der Tabelle 2 zu Bild 1 zu entnehmen. [Abbildung]
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