nu:legal · recht.nulegal.eu
Art 1 NW_27877 (Nordrhein-Westfalen)
Bekanntmachung der Vereinbarung zwischen den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen über die Einräumung von Standortnutzungen
Landesrecht Nordrhein-Westfalen
Stand: 26.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Das Land Nordrhein-Westfalen räumt dem Land Niedersachsen die Nutzung der Rundfunksender an den Standorten Beverungen, Bad Pyrmont, Holzminden und Minden mit den folgenden technischen Merkmalen ein:
Sendername: Bad Pyrmont
Frequenz: 88,6/92,6/94,2/95,7/98,5 MHz
geographische Koordinaten: 09° E 13¿, 51° N 58¿
äquivalente Strahlungsleistung: 17 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 148 m
Frequenz: 94,8 MHz
geographische Koordinaten: 09° 13¿ 51° 58¿
äquivalente Strahlungsleistung: 17,0 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 198 m
Sendername: Bad Pyrmont
Frequenz: Kanal 40 ARD
geographische Koordinaten: 09° E 13¿, 51° N 58¿
äquivalente Strahlungsleistung: 22 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 150 m
Sendername: Bad Pyrmont
Frequenz: 223,936 MHz DAB
geographische Koordinaten: 09° E 13¿, 51° N 58¿
äquivalente Strahlungsleistung: 20 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 186 m
Sendername: Beverungen
Frequenz: K 30
geographische Koordinaten: 09° E 23¿ 51° 38¿
äquivalente Strahlungsleistung: 22,0 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 202 m
Sendername: Holzminden
Frequenz: 88,6/92,7/96,0/98,4 MHz
geographische Koordinaten: 09° E 24¿, 51° N 50¿
äquivalente Strahlungsleistung: 27 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 152 m
Sendername: Holzminden
Frequenz: 99,7 MHz
geographische Koordinaten: 09° E 24¿, 51° N 50¿
äquivalente Strahlungsleistung: 20 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 137 m
Sendername: Holzminden
Frequenz: 104,0 MHz
geographische Koordinaten: 09° E 23¿ 51° 50¿
äquivalente Strahlungsleistung: 27,0 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 152 m
Sendername: Holzminden
Frequenz: Kanal 8 ARD
geographische Koordinaten: 09° E 24¿, 51° N 50¿
äquivalente Strahlungsleistung: 6 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 106 m
Sendername: Holzminden/West
Frequenz: Kanal 58 N3
geographische Koordinaten: 09° E 24¿, 51° N 50¿
äquivalente Strahlungsleistung: 14,8 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 125 m
Sendername: Holzminden
Frequenz: 223, 936 MH6z DAB
geographische Koordinaten: 09° E 24¿, 51° N 50¿
äquivalente Strahlungsleistung: 27 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 131 m
Sendername: Minden
Frequenz: K 54
geographische Koordinaten: 08° 56¿ 52° 15¿
äquivalente Strahlungsleistung: 43,0 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 305 m
Diese Nutzung schließt das Recht ein, diese Übertragungskapazitäten nach niedersächsischem Recht Rundfunkveranstaltern zuzuordnen.
(2) Das Land Niedersachsen räumt dem Land Nordrhein-Westfalen die Nutzung der Rundfunksender an den Standorten Höxter, Holzminden und Eschenbruch mit den folgenden technischen Merkmalen ein:
Sendername: Eschenbruch
Frequenz: Kanal 60
geographische Koordinaten: 09° E 13¿ 51° N 58¿
äquivalente Strahlungsleistung: 10,8 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 163 m
Sendername: Höxter
Frequenz: 87,8/93,9/96,4/107,3/104,8 MHz
geographische Koordinaten: 09° E 29¿ 51° N 44¿
äquivalente Strahlungsleistung: 27 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 352 m
Sendername: Höxter
Frequenz: 95,2 MHz
geographische Koordinaten: 09° E 29¿ 51° N 44¿
äquivalente Strahlungsleistung: 27 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: ND
max. effektive Antennenhöhe: 352 m
Sendername: Höxter
Frequenz: 229,072 MHz
geographische Koordinaten: 09° E 29¿ 51° N 44¿
äquivalente Strahlungsleistung: 30 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 350 m
Sendername: Höxter
Frequenz: Kanal 9
geographische Koordinaten: 09° E 25¿ 51° N 45¿
äquivalente Strahlungsleistung: 14 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 143 m
Sendername: Höxter
Frequenz: Kanal 45
geographische Koordinaten: 09° E 24¿ 51° N 44¿
äquivalente Strahlungsleistung: 19,5 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 76 m
Sendername: Höxter
Frequenz: Kanal 53
geographische Koordinaten: 09° E 24¿ 51° N 44¿
äquivalente Strahlungsleistung: 19,5 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 76 m
Sendername: Holzminden/Neuhaus
Frequenz: 104,8 MHz
geographische Koordinaten: 09° 29¿ 51° 43¿
äquivalente Strahlungsleistung: 27,0 dBW
Stahlungscharakteristik D/ND: D
max. effektive Antennenhöhe: 315 m
Diese Nutzung schließt das Recht ein, diese Übertragungskapazitäten nach nordrhein-westfälischem Recht Rundfunkveranstaltern zuzuordnen.
(3) Die Rundfunkveranstalter sind berechtigt, die geographischen Koordinaten und die effektive Antennenhöhe im Rahmen der zulässigen Toleranzen der Inlandsabstimmung zu verändern. Diese Änderungen sind dem jeweils anderen Land unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
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