nu:legal	Anlage 2 SN-19752 (Sachsen)
Anlage 2 SN-19752 (Sachsen) — (zu § 5 Absatz 2 und § 14 Absatz 3)
Verordnung der Landesdirektion Sachsen zur Festlegung des Bodenplanungsgebietes Raum Annaberg
Landesrecht Sachsen
Stand: 26.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Tabelle 1:
Beurteilungswerte (BW) für die Überschreitungswahrscheinlichkeit von 5 Prozent, 50 Prozent und 95 Prozent für Arsen (As), Blei (Pb) und Cadmium (Cd) für die Nutzungsarten Kinderspielflächen (K), Wohngebiete (W), Park- und Freizeitanlagen (P) und Prüfwerte (PW) für Industrie- und Gewerbegrundstücke (IG) in mg/kg Trockenmasse für den Wirkungspfad Boden – Mensch
Tabelle 1 Element PW BW 05 BW50 BW95
Gemeindegebiete von Zwönitz, Auerbach, Thum, Drebach, Geyer, Ehrenfriedersdorf, Tannenberg, Thermalbad Wiesenbad
PW BW 05 BW50 BW95
BWK As 25 85 170 340
BWW As 50 170 340 700
BWP As 125 440 900 1800
PWIG As 140
BWK Pb 70 (TRD)* 220 440 850
BWW Pb 145 (TRD)* 440 900 1800
BWP Pb 360 (TRD)* 1100 2300 -
PWPIG Pb 2000
BWK Cd 2 3,8 7,2 13
BWW Cd 2 3,8 7,2 13
BWP Cd 50 - - -
PWIG Cd 60
Gemeindegebiete von Annaberg-Buchholz, Schlettau
PW BW 05 BW50 BW95
BWK As 25 50 100 200
BWW As 50 110 220 440
BWP As 125 280 600 1200
PW IG 140
BWK Pb 70 (TRD)* 140 280 550
BWW Pb 145 (TRD)* 260 550 1100
BWP Pb 360 (TRD)* - - -
PWIG Pb 2000
BWK Cd 2 2,6 4 -
BWW Cd 2 2,6 4 -
BWP Cd 50 - - -
PWIG Cd 60
Zschopau-Aue
PW BW 05 BW50 BW95
BWK As 25 70 135 450
BWW As 50 135 340 890
BWP As 125 325 835 2210
PWIG As 140
BWK Pb 70 (TRD)* 230 440 870
BWW Pb 145 (TRD)* 500 975 2000
BWP Pb 360 (TRD)* - - -
PWIG Pb 2000
BWK Cd 2 3,7 6,7 12,5
BWW Cd 2 3,7 6,7 12,5
BWP Cd 50 - - -
PWIG Cd 60
TRD*: tolerierbare tägliche Dosis
Anlage 2
(zu § 14 Absatz 3)
Tabelle 2:
Perzentilwerte in mg/kg Trockenmasse (Königswasseraufschluss) für Regelungen zur Verlagerung von Bodenmaterial
Tabelle 2 Element 50%-Perzentil 90%-Perzentil 97%-Perzentil
im Bodenplanungsgebiet außerhalb der Zschopau-Aue
Oberboden
50%-Perzentil 90%-Perzentil 97%-Perzentil
AsKW 54 150 435
CdKW 1 1,7 —
PbKW 76 150 230
Unterboden
AsKW 34 105 280
CdKW 1 1,1 —
PbKW 70 96 170
innerhalb der Zschopau-Aue (Oberboden und Unterboden)
50%-Perzentil 90%-Perzentil 97%-Perzentil
AsKW 154,0 550,0 920,0
CdKW 1,2 2,7 3,8
PbKW 120,0 220,0 330,0
Anlage 2
(zu § 14 Absatz 3)
Tabelle 3:
Beim Auf- und Einbringen von Boden bei landwirtschaftlicher Folgenutzung einzuhaltende Prüf- und Maßnahmewerte gem. Anhang 2 BBodSchV
Tabelle 3 Folgenutzung: Element Ackerbauflächen, Nutzgarten Grünlandflächen
Folgenutzung:
Element Ackerbauflächen¹, Nutzgarten Grünlandflächen
Arsen Arsen: 200³ (KW*) Arsen: 50 (KW*)
Blei Blei: 0,1 (AN*) Arsen: 50 (KW*)
Cadmium Cadmium: 0,04²/0,1 (AN*) Cadmium: 8 (KW*)
* Extraktionsverfahren: AN = Ammoniumnitrat, KW = Königswasser
¹ Flächen zum Anbau wechselnder Ackerkulturen einschließlich Gemüse und Feldfutter, hierzu zählen auch erwerbsgärtnerisch genutzte Flächen
² Gilt auf Flächen mit Brotweizenanbau oder Anbau stark Cadmium anreichernder Gemüsearten.
³ Bei Böden mit zeitweise reduzierenden Verhältnissen gilt ein Wert von 50 mg/kg Trockenmasse.
Anlage 2
(zu § 14 Absatz 3)
Tabelle 4:
Mindestmächtigkeit der neu zu erstellenden obersten durchwurzelbaren Bodenschicht
Tabelle 4 Folgenut-
zung Kinderspiel-
flächen Kinderspiel-
flächen in
Nutzgärten Wohn-
gebiete Nutzgärten
in Wohn-
gebieten Park- und
Freizeit-
anlagen Industrie-
und Gewer-
begrund-
stücke Ackerbau-
flächen,
Nutz-
garten* Grünland-
flächen
Mindest-
mächtigkeit 0,35 m 0,35 m 0,10 m 0,50 m 0,10 m 0,10 m 0,60 m 0,30 m
* mit erwerbsgärtnerischer Nutzung nach VO (EG) 178/2002
Anlage 2
(zu § 10 Absatz 1)
Tabelle 5:
Prüf- und Maßnahmewerte gem. Anhang 2 BBodSchV sowie von der Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Werte für den Pfad Boden – Nutzpflanze, Nutzungsart Acker, in [mg/kg], Oberboden
Tabelle 5 Element Aufschlussmethode Prüfwert/Acker/Nutzgarten Maßnahme-Wert Acker/Nutzgarten1 Maßnahme-Wert Acker/Nutzgarten2 Empfohlener Wert Acker
Element Aufschluss-
methode Prüfwert
Acker/
Nutzgarten Maßnahme-
Wert Acker/
Nutzgarten1 Maßnahme-
Wert Acker/
Nutzgarten2 Empfohlener Wert Acker
As KW 200
As KW 50
Cd KW 0,5
Cd KW 1,0
Cd KW 7,0
Cd AN 0,04 0,1
Pb KW 250,0
Pb AN 0,1
Anlage 2
(zu § 10 Absatz 1)
Tabelle 6:
Prüf- und Maßnahmewerte gem. Anhang 2 BBodSchV sowie von der Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Werte für den Pfad Boden – Nutzpflanze, Nutzungsart Acker, in [mg/kg], Unterboden
Tabelle 6 Element Aufschlussmethode Prüfwert/Acker/Nutzgarten Maßnahme-Wert Acker/Nutzgarten1 Maßnahme-Wert Acker/Nutzgarten2 Empfohlener Wert Acker
Element Aufschluss-
methode Prüfwert
Acker/
Nutzgarten Maßnahme-
Wert Acker/
Nutzgarten1 Maßnahme-
Wert Acker/
Nutzgarten2 Empfohlener Wert Acker
As KW 75
Cd KW 0,75
Cd KW 1,5
Cd KW 10,5
Cd AN 0,06 0,15
Pb KW 375,0
Pb AN 0,15
Anlage 2
(zu § 10 Absatz 1)
Tabelle 7:
Maßnahmewerte gem. Anhang 2 BBodSchV sowie von der Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Werte für den Pfad Boden – Nutzpflanze, Nutzungsart Grünland, in [mg/kg]
Tabelle 7 Element Aufschlussmethode MaßnahmewertGrünland Empfohlener Wert Grünland
Element Aufschluss-
methode Maßnahmewert
Grünland Empfohlener Wert
Grünland
As KW 50 50
Cd KW 20 2
Pb KW 1200 400
Zitiervorschlag: Anlage 2 SN-19752 (Sachsen)
Quelle: revosax, abgerufen 26.08.2026
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