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Anlage 2 StrabBO 1987 — (zu § 36) Grenzwerte für Bremsungen
Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(Fundstelle: BGBl. I 1987, Anlageband zu Nr. 58, S. 3) Die Grenzwerte a und s der Tabellen 1 und 2 gelten für leere Fahrzeuge auf geradem, ebenem und trockenem Gleis. Start: BJNR026480987BJNE007800328_01
a in m/s (hoch) 2    =Mindestwert der mittleren Bremsverzögerung
s in m    =Höchstwert des Bremsweges zwischen Beginn der Bremsbetätigung und Stillstand
v in km/h    =Ausgangsgeschwindigkeit bei Beginn der Bremsbetätigung
a    v(hoch)2
=-----------------------------
3,6 (hoch) 2 x 2 s
Tabelle 1
Grenzwertebei Ausfall einer Bremse(§ 36 Absatz 3 und 7)
vkm/h    am/s (hoch) 2    sm
20    0,77    20
30    0,87    40
40    0,95    65
50    1,03    94
60    1,06    131
70    1,07    177
80    1,07    230
90    1,08    290
100    1,09    355
Tabelle 2
Grenzwertebei Gefahrbremsungen(§ 36 Absatz 6 Nummer 3)
vkm/h    am/s (hoch) 2    sm
20    1,71    9
30    2,04    17
40    2,29    27
50    2,47    39
60    2,57    54
70    2,73    69
Ende: BJNR026480987BJNE007800328_01
Zitiervorschlag: Anlage 2 StrabBO 1987
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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