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Anhang 2 VersatzV — Untersuchungsmethoden - Feststoffe
Versatzverordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 2841
Untersuchungsparameter    Verfahrenshinweise    Norm    Ausgabe der Norm
pH-Wert    Bodenbeschaffenheit    DIN ISO 10390    Mai 1997
Trockenrückstand    Bodenbeschaffenheit Bestimmung des Trockenrückstands und des Wassergehaltes auf Grundlage der Masse, gravimetrisches Verfahren    DIN ISO 11465    Dezember 1996
Cyanid, gesamt    Bodenbeschaffenheit    E DIN ISO 11262    Juni 1995
Arsen    Hydrid-AAS    DIN EN ISO 11969    November 1996
Cadmium    Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) - für alle Metalle    DIN ISO 11047    Juni 1995
Chrom
Kupfer
Nickel    Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) - für alle Metalle    DIN EN ISO 11885    April 1998
Blei
Zink
Quecksilber    Wasseranalytik    DIN EN 1483    August 1997
AAS-Kaltdampftechnik    DIN EN ISO 12338    Oktober 1998
Mineralölkohlenwasserstoffe    n-Alkane (C10 bis C39), Isoalkane, Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe (Gaschromatographie)    DIN EN 14039    Entwurf Dezember 2000
Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)    Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlen-wasserstoffe Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)    DIN EN ISO 10301    August 1997
Benzol und Derivate (BTEX)    BTEX-leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Styrol, Cumol)    DIN 38407, Teil 9    Mai 1991
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)    Bodenbeschaffenheit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-(HPLC) Verfahren    DIN ISO 13877    Januar 2000
HPLC oder Gaschromatographie mit Massenspektrometer (GC-MS)    Merkblatt Nr. 1 des LUA-NRW    1994
Polychlorierte Biphenyle (PCB)    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S)    DIN 38414, Teil 20    Januar 1996
TOC    Bestimmung von organischem Kohlenwasserstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse). Die sich auf den Boden beziehende Norm ist auch für mineralische Abfälle anwendbar.    DIN ISO 10694    August 1996
Glühverlust        DIN 38414, Teil 3    November 1985
ISO-Normen, EN-Normen und DIN-Normen, auf die in diesem Anhang verwiesen wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.
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