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Anhang 3 VersatzV — Untersuchungsmethoden - Eluate
Versatzverordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 2842
Untersuchungsparameter    Verfahrenshinweise    Norm    Ausgabe der Norm
pH-Wert    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C) Bestimmung des pH-Wertes (C5)    DIN 38404, Teil 5    Januar 1984
Elektrische Leitfähigkeit    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Wasserbeschaffenheit -Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit    DIN EN 27888    November 1993
Gesamttrockenrückstand    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H) - Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtertrockenrückstandes und des Glührückstandes (H1)    DIN 38409, Teil 1    Januar 1987
Cyanid, gesamt    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Anionen (Gruppe D) -Bestimmung der Cyanide (D13) Spektralphotometrie    DIN 38405, Teil 13    Februar 1981
E DIN ISO 11262    Juni 1995
E DIN ISO 14403    Mai 1998
Cyanid, leicht freisetzbar    DIN 38405, Teil 13    Februar 1981
DIN 38405, Teil 14    Dezember 1988
Arsen    Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen mit AAS-Hydridverfahren    DIN EN ISO 11969    November 1996
Blei    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Kationen (Gruppe D)- Bestimmung mittels AAS- Bestimmung mittels ICP-AES    DIN 34806, Teil 6    Juli 1998
Cadmium    DIN EN ISO 5961    Mai 1995
Chrom, gesamt    DIN EN 1233    August 1996
Chromat (Cr VI)    DIN EN ISO 10304-3    November 1997
Kupfer    DIN 38406, Teil 7    September 1991
Nickel    DIN 38406, Teil 11    September 1991
Zink    DIN 38406, Teil 8    Oktober 1980
    für alle Elemente:    
DIN EN ISO 11047    Juni 1995
DIN EN ISO 11885    April 1998
Quecksilber    Wasserbeschaffenheit AAS-Kaltdampftechnik    DIN EN 1483    August 1997
BTEX    GC-FID    DIN 38407, Teil 9    Mai 1991
PCB, gesamt    GC-ECD    DIN EN ISO 6468    Februar 1997
DIN 51527, Teil 1    Mai 1987
GC-ECD oder (GC-MS)    DIN 38407, Teil 3    Juli 1998
PAK, gesamt        DIN 38407, Teil 8    Oktober 1995
Naphthalin    GC-FID oder GC-MS    DIN 38407, Teil 9    Mai 1991
Mineralölkohlenwasserstoffe    Extraktion mit Petroläther, GC-FID    ISO/TR 11046    Juni 1994
ISO-Normen, EN-Normen und DIN-Normen, auf die in diesem Anhang verwiesen wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.
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