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Anlage AVV — (zu § 2 Abs. 1) Abfallverzeichnis
Abfallverzeichnis-Verordnung
Stand: 05.07.2020 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(Fundstelle: BGBl. I 2001, 3380 - 3406; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Einleitung:
1. BegriffsbestimmungenFür diese Anlage gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
1.1 gefährlicher Stoff: ein Stoff, der als gefährlich eingestuft ist, da er die Kriterien gemäß Anhang I Teil 2 bis 5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) erfüllt;
1.2 Schwermetall: jede Verbindung von Antimon, Arsen, Cadmium, Chrom (VI), Kupfer, Blei, Quecksilber, Nickel, Selen, Tellur, Thallium oder Zinn sowie diese Stoffe in metallischer Form, sofern die Verbindung oder der Stoff als gefährlicher Stoff nach Nummer 1.1 eingestuft ist;
1.3 polychlorierte Biphenyle und polychlorierte Terphenyle (PCB): PCB gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (ABl. L 243 vom 24.9.1996, S. 31);
1.4 Übergangsmetall: jede Verbindung von Scandium, Vanadium, Mangan, Cobalt, Kupfer, Yttrium, Niob, Hafnium, Wolfram, Titan, Chrom, Eisen, Nickel, Zink, Zirconium, Molybdän oder Tantal sowie diese Stoffe in metallischer Form, sofern die Verbindung oder der Stoff als gefährlicher Stoff nach Nummer 1.1 eingestuft ist;
1.5 Stabilisierung: Prozesse, die die Gefährlichkeit der Bestandteile des Abfalls ändern und gefährlichen Abfall in nicht gefährlichen Abfall umwandeln;
1.6 Verfestigung: Prozesse, die lediglich die physikalische Beschaffenheit des Abfalls durch die Verwendung von Zusatzstoffen ändern, ohne die chemischen Eigenschaften des Abfalls zu berühren;
1.7 teilweise stabilisierte Abfälle: Abfälle, die nach erfolgtem Stabilisierungsprozess gefährliche Bestandteile enthalten, die nicht vollständig in nicht gefährliche Bestandteile umgewandelt wurden und die kurz-, mittel- oder langfristig in die Umwelt abgegeben werden könnten;
2. Bewertung und Einstufung
2.1 Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaften von AbfällenBei der Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaften von Abfällen gelten die Kriterien des Anhangs III der Richtlinie 2008/98/EG. Bei der Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaften HP 4, HP 6, HP 8 und HP 14 gelten die Berücksichtigungsgrenzwerte für einzelne Stoffe gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG. Ist ein Stoff im Abfall in einer Konzentration unterhalb des Berücksichtigungsgrenzwerts vorhanden, so wird er bei der Berechnung eines Schwellenwerts nicht berücksichtigt. Wurde eine gefahrenrelevante Eigenschaft eines Abfalls sowohl durch eine Prüfung nach Nummer 2.2.2 als auch anhand der Konzentrationen gefährlicher Stoffe gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG bewertet, so sind die Ergebnisse der Prüfung nach Nummer 2.2.2 ausschlaggebend.
2.2 Einstufung von Abfällen als gefährliche AbfälleFür die Einstufung von Abfällen als gefährliche oder nicht gefährliche Abfallarten gilt Folgendes:
2.2.1 Ein Abfall wird im Abfallverzeichnis als gefährlich eingestuft, wenn dieser Abfall relevante gefährliche Stoffe enthält, aufgrund derer er eine oder mehrere der in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG aufgeführten gefahrenrelevanten Eigenschaften HP 1 bis HP 8 oder HP 10 bis HP 15 aufweist. Das Vorliegen der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 9 wird angenommen bei Abfällen, die mit meldepflichtigen Krankheitserregern nach den §§ 6 oder 7, auch in Verbindung mit § 15 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) behaftet und als infektiös einzustufen sind, sowie bei Abfällen mit Erregern (Ansteckungsstoffen) der Tierkrankheiten, die in der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2011 (BGBl. I S. 1404), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 29. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2481) geändert worden ist, oder der Anlage zu § 1 der Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2011 (BGBl. I S. 252), die zuletzt durch Artikel 381 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, genannt werden.
2.2.2 Eine gefahrenrelevante Eigenschaft kann anhand der Konzentrationen von Stoffen im Abfall gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG oder – sofern die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nichts anderes bestimmt – anhand einer Prüfung im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Prüfmethoden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (ABl. L 142 vom 31.5.2008, S. 1) oder anhand anderer international anerkannter Prüfmethoden und Leitlinien bewertet werden, wobei Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Bezug auf Tierversuche und Versuche am Menschen zu berücksichtigen ist.
2.2.3 Abfälle, die polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und polychlorierte Dibenzofurane (PCDF), 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan (DDT), Chlordan, Hexachlorcyclohexane (einschließlich Lindan), Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Chlordecon, Aldrin, Pentachlorbenzol, Mirex, Toxaphen, Hexabrombiphenyl oder PCB in Konzentrationen oberhalb der Konzentrationsgrenzwerte gemäß Anhang IV der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 45) enthalten, werden als gefährlich eingestuft.
2.2.4 Die in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG festgelegten Konzentrationsgrenzwerte gelten für reine Metalllegierungen in massiver Form nur dann, sofern diese durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.
2.2.5 Bei der Feststellung der gefahrenrelevanten Eigenschaften von Abfällen können die folgenden Anmerkungen in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 berücksichtigt werden:
2.2.5.1 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, die in Ziffer 1.1.3.1 genannten Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen: Anmerkungen B, D, F, J, L, M, P, Q, R und U,
2.2.5.2 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, die in Ziffer 1.1.3.2 genannten Anmerkungen zur Einstufung und Kennzeichnung von Gemischen: Anmerkungen 1, 2, 3 und 5.
2.2.6 Nach der Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaften eines Abfalls im Einklang mit den vorgenannten Verfahrensschritten wird dem Abfall ein passender gefahrenrelevanter oder nicht gefahrenrelevanter Eintrag aus dem Abfallverzeichnis zugewiesen.
2.2.7 Bei der Einstufung nach HP 4 und HP 8 kommt einem pH-Wert ≤ 2 oder einem pH-Wert ≥ 11,5 Indizwirkung zu.
3. AbfallverzeichnisDie verschiedenen Abfallarten in diesem Abfallverzeichnis sind vollständig definiert durch die zweistelligen Kapitel, die vierstelligen Gruppen, den sechsstelligen Abfallschlüssel und die Abfallbezeichnung. Die Aufnahme eines Stoffes oder Gegenstandes in das Abfallverzeichnis bedeutet nicht, dass dieser Stoff oder Gegenstand unter allen Umständen Abfall ist. Stoffe oder Gegenstände sind nur dann Abfälle, wenn sie unter die Begriffsbestimmung des § 3 Absatz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes fallen.Ein Abfall ist gemäß der Systematik des Abfallverzeichnisses nach den folgenden vier Schritten einer Abfallart zuzuordnen:
3.1 Bestimmung der Abfallart nach der Herkunft in den Kapiteln 01 bis 12 oder 17 bis 20 und des entsprechenden sechsstelligen Abfallschlüssels (ohne die auf 99 endenden Abfallschlüssel dieser Kapitel). Abfälle aus einer bestimmten Anlage sind je nach Herkunft entsprechend der Tätigkeit gegebenenfalls mehreren Kapiteln zuzuordnen. So kann z. B. ein Automobilhersteller seine Abfälle je nach Prozessstufe unter Kapitel 12 (Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung und Oberflächenbearbeitung von Metallen), 11 (anorganische metallhaltige Abfälle aus der Metallbearbeitung und -beschichtung) und 08 (Abfälle aus der Anwendung von Überzügen) finden.
3.2 Lässt sich in den Kapiteln 01 bis 12 und 17 bis 20 keine passende Abfallart finden, so müssen zur Bestimmung des Abfalls die Kapitel 13, 14 und 15 geprüft werden.
3.3 Passt auch keine dieser Abfallarten, so ist der Abfall gemäß Kapitel 16 zu bestimmen.
3.4 Fällt der Abfall auch nicht unter Kapitel 16, so ist die Abfallart, deren Abfallschlüssel mit den Ziffern 99 (Abfälle anderweitig nicht genannt (a. n. g.)) endet, in dem Teil des Abfallverzeichnisses zu verwenden, der der in Schritt 1 bestimmten abfallerzeugenden Tätigkeit entspricht.
Index Kapitel des Abfallverzeichnisses
01. Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen
02. Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
03. Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe
04. Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
05. Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
06. Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen
07. Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
08. Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben
09. Abfälle aus der fotografischen Industrie
10. Abfälle aus thermischen Prozessen
11. Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie
12. Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
13. Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen)
14. Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen)
15. Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.)
16. Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
17. Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
18. Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)
19. Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke
20. Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen
Abfallschlüssel    Abfallbezeichnung
01    Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen
01 01    Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen
01 01 01    Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen
01 01 02    Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 03    Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen
01 03 04*    Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz
01 03 05*    andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten
01 03 06    Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen
01 03 07*    andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen
01 03 08    staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen
01 03 09    Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen
01 03 10*    Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der gefährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der unter 01 03 07 genannten Abfälle
01 03 99    Abfälle a. n. g.
01 04    Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 07*    gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 08    Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 09    Abfälle von Sand und Ton
01 04 10    staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 11    Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 12    Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen
01 04 13    Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
01 04 99    Abfälle a. n. g.
01 05    Bohrschlämme und andere Bohrabfälle
01 05 04    Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen
01 05 05*    ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle
01 05 06*    Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
01 05 07    barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen
01 05 08    chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen
01 05 99    Abfälle a. n. g.
02    Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
02 01    Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei
02 01 01    Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen
02 01 02    Abfälle aus tierischem Gewebe
02 01 03    Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
02 01 04    Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
02 01 06    tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt
02 01 07    Abfälle aus der Forstwirtschaft
02 01 08*    Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten
02 01 09    Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen
02 01 10    Metallabfälle
02 01 99    Abfälle a. n. g.
02 02    Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
02 02 01    Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen
02 02 02    Abfälle aus tierischem Gewebe
02 02 03    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 02 04    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 02 99    Abfälle a. n. g.
02 03    Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse
02 03 01    Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen
02 03 02    Abfälle von Konservierungsstoffen
02 03 03    Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln
02 03 04    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 03 05    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 03 99    Abfälle a. n. g.
02 04    Abfälle aus der Zuckerherstellung
02 04 01    Rübenerde
02 04 02    nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm
02 04 03    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 04 99    Abfälle a. n. g.
02 05    Abfälle aus der Milchverarbeitung
02 05 01    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 05 02    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 05 99    Abfälle a. n. g.
02 06    Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren
02 06 01    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 06 02    Abfälle von Konservierungsstoffen
02 06 03    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 06 99    Abfälle a. n. g.
02 07    Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao)
02 07 01    Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials
02 07 02    Abfälle aus der Alkoholdestillation
02 07 03    Abfälle aus der chemischen Behandlung
02 07 04    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 07 05    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
02 07 99    Abfälle a. n. g.
03    Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe
03 01    Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln
03 01 01    Rinden- und Korkabfälle
03 01 04*    Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten
03 01 05    Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
03 01 99    Abfälle a. n. g.
03 02    Abfälle aus der Holzkonservierung
03 02 01*    halogenfreie organische Holzschutzmittel
03 02 02*    chlororganische Holzschutzmittel
03 02 03*    metallorganische Holzschutzmittel
03 02 04*    anorganische Holzschutzmittel
03 02 05*    andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
03 02 99    Holzschutzmittel a. n. g.
03 03    Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe
03 03 01    Rinden- und Holzabfälle
03 03 02    Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)
03 03 05    De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling
03 03 07    mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen
03 03 08    Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling
03 03 09    Kalkschlammabfälle
03 03 10    Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung
03 03 11    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen
03 03 99    Abfälle a. n. g.
04    Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
04 01    Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie
04 01 01    Fleischabschabungen und Häuteabfälle
04 01 02    geäschertes Leimleder
04 01 03*    Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase
04 01 04    chromhaltige Gerbereibrühe
04 01 05    chromfreie Gerbereibrühe
04 01 06    chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
04 01 07    chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
04 01 08    chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne)
04 01 09    Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish
04 01 99    Abfälle a. n. g.
04 02    Abfälle aus der Textilindustrie
04 02 09    Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)
04 02 10    organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)
04 02 14*    Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten
04 02 15    Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen
04 02 16*    Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten
04 02 17    Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen
04 02 19*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
04 02 20    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen
04 02 21    Abfälle aus unbehandelten Textilfasern
04 02 22    Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern
04 02 99    Abfälle a. n. g.
05    Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
05 01    Abfälle aus der Erdölraffination
05 01 02*    Entsalzungsschlämme
05 01 03*    Bodenschlämme aus Tanks
05 01 04*    saure Alkylschlämme
05 01 05*    verschüttetes Öl
05 01 06*    ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung
05 01 07*    Säureteere
05 01 08*    andere Teere
05 01 09*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
05 01 10    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen
05 01 11*    Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen
05 01 12*    säurehaltige Öle
05 01 13    Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung
05 01 14    Abfälle aus Kühlkolonnen
05 01 15*    gebrauchte Filtertone
05 01 16    schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung
05 01 17    Bitumen
05 01 99    Abfälle a. n. g.
05 06    Abfälle aus der Kohlepyrolyse
05 06 01*    Säureteere
05 06 03*    andere Teere
05 06 04    Abfälle aus Kühlkolonnen
05 06 99    Abfälle a. n. g.
05 07    Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport
05 07 01*    quecksilberhaltige Abfälle
05 07 02    schwefelhaltige Abfälle
05 07 99    Abfälle a. n. g.
06    Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen
06 01    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren
06 01 01*    Schwefelsäure und schweflige Säure
06 01 02*    Salzsäure
06 01 03*    Flusssäure
06 01 04*    Phosphorsäure und phosphorige Säure
06 01 05*    Salpetersäure und salpetrige Säure
06 01 06*    andere Säuren
06 01 99    Abfälle a. n. g.
06 02    Abfälle aus HZVA von Basen
06 02 01*    Calciumhydroxid
06 02 03*    Ammoniumhydroxid
06 02 04*    Natrium- und Kaliumhydroxid
06 02 05*    andere Basen
06 02 99    Abfälle a. n. g.
06 03    Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden
06 03 11*    feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten
06 03 13*    feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten
06 03 14    feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen
06 03 15*    Metalloxide, die Schwermetalle enthalten
06 03 16    Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen
06 03 99    Abfälle a. n. g.
06 04    Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen
06 04 03*    arsenhaltige Abfälle
06 04 04*    quecksilberhaltige Abfälle
06 04 05*    Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten
06 04 99    Abfälle a. n. g.
06 05    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
06 05 02*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
06 05 03    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen
06 06    Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungsprozessen
06 06 02*    Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten
06 06 03    sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen
06 06 99    Abfälle a. n. g.
06 07    Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie
06 07 01*    asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse
06 07 02*    Aktivkohle aus der Chlorherstellung
06 07 03*    quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme
06 07 04*    Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure
06 07 99    Abfälle a. n. g.
06 08    Abfälle aus HZVA von Silicium und Siliciumverbindungen
06 08 02*    Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten
06 08 99    Abfälle a. n. g.
06 09    Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien und aus der Phosphorchemie
06 09 02    phosphorhaltige Schlacke
06 09 03*    Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
06 09 04    Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen
06 09 99    Abfälle a. n. g.
06 10    Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien, aus der Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln
06 10 02*    Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
06 10 99    Abfälle a. n. g.
06 11    Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern
06 11 01    Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung
06 11 99    Abfälle a. n. g.
06 13    Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g.
06 13 01*    anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide
06 13 02*    gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)
06 13 03    Industrieruß
06 13 04*    Abfälle aus der Asbestverarbeitung
06 13 05*    Ofen- und Kaminruß
06 13 99    Abfälle a. n. g.
07    Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
07 01    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien
07 01 01*    wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 03*    halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 04*    andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 07*    halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 01 08*    andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 01 09*    halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 01 10*    andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 01 11*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 01 12    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen
07 01 99    Abfälle a. n. g.
07 02    Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern
07 02 01*    wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 03*    halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 04*    andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 07*    halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 02 08*    andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 02 09*    halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 02 10*    andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 02 11*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 02 12    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen
07 02 13    Kunststoffabfälle
07 02 14*    Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten
07 02 15    Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen
07 02 16*    Abfälle, die gefährliche Silicone enthalten
07 02 17    siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten
07 02 99    Abfälle a. n. g.
07 03    Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11)
07 03 01*    wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 03*    halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 04*    andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 07*    halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 03 08*    andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 03 09*    halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 03 10*    andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 03 11*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 03 12    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen
07 03 99    Abfälle a. n. g.
07 04    Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden
07 04 01*    wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 03*    halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 04*    andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 07*    halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 04 08*    andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 04 09*    halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 04 10*    andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 04 11*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 04 12    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen
07 04 13*    feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
07 04 99    Abfälle a. n. g.
07 05    Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika
07 05 01*    wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 03*    halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 04*    andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 07*    halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 05 08*    andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 05 09*    halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 05 10*    andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 05 11*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 05 12    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen
07 05 13*    feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
07 05 14    feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen
07 05 99    Abfälle a. n. g.
07 06    Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln
07 06 01*    wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 03*    halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 04*    andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 07*    halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 06 08*    andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 06 09*    halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 06 10*    andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 06 11*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 06 12    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen
07 06 99    Abfälle a. n. g.
07 07    Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.
07 07 01*    wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 03*    halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 04*    andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 07*    halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 07 08*    andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 07 09*    halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 07 10*    andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 07 11*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
07 07 12    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen
07 07 99    Abfälle a. n. g.
08    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben
08 01    Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11*    Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 01 12    Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
08 01 13*    Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 01 14    Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen
08 01 15*    wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
08 01 16    wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen
08 01 17*    Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 01 18    Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen
08 01 19*    wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
08 01 20    wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen
08 01 21*    Farb- oder Lackentfernerabfälle
08 01 99    Abfälle a. n. g.
08 02    Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe)
08 02 01    Abfälle von Beschichtungspulver
08 02 02    wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten
08 02 03    wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten
08 02 99    Abfälle a. n. g.
08 03    Abfälle aus HZVA von Druckfarben
08 03 07    wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten
08 03 08    wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten
08 03 12*    Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
08 03 13    Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
08 03 14*    Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
08 03 15    Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen
08 03 16*    Abfälle von Ätzlösungen
08 03 17*    Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
08 03 18    Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen
08 03 19*    Dispersionsöl
08 03 99    Abfälle a. n. g.
08 04    Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)
08 04 09*    Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 04 10    Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
08 04 11*    klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
08 04 12    klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen
08 04 13*    wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
08 04 14    wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 13 fallen
08 04 15*    wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
08 04 16    wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen
08 04 17*    Harzöle
08 04 99    Abfälle a. n. g.
08 05    Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle
08 05 01*    Isocyanatabfälle
09    Abfälle aus der fotografischen Industrie
09 01    Abfälle aus der fotografischen Industrie
09 01 01*    Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis
09 01 02*    Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis
09 01 03*    Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis
09 01 04*    Fixierbäder
09 01 05*    Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder
09 01 06*    silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle
09 01 07    Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten
09 01 08    Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten
09 01 10    Einwegkameras ohne Batterien
09 01 11*    Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen
09 01 12    Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen
09 01 13*    wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 06 fallen
09 01 99    Abfälle a. n. g.
10    Abfälle aus thermischen Prozessen
10 01    Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)
10 01 01    Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt
10 01 02    Filterstäube aus Kohlefeuerung
10 01 03    Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz
10 01 04*    Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung
10 01 05    Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form
10 01 07    Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen
10 01 09*    Schwefelsäure
10 01 13*    Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen
10 01 14*    Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 15    Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen
10 01 16*    Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 17    Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen
10 01 18*    Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 19    Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen
10 01 20*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 21    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen
10 01 22*    wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 23    wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen
10 01 24    Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
10 01 25    Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke
10 01 26    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 01 99    Abfälle a. n. g.
10 02    Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie
10 02 01    Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke
10 02 02    unbearbeitete Schlacke
10 02 07*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 02 08    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen
10 02 10    Walzzunder
10 02 11*    ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 02 12    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen
10 02 13*    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 02 14    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen
10 02 15    andere Schlämme und Filterkuchen
10 02 99    Abfälle a. n. g.
10 03    Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
10 03 02    Anodenschrott
10 03 04*    Schlacken aus der Erstschmelze
10 03 05    Aluminiumoxidabfälle
10 03 08*    Salzschlacken aus der Zweitschmelze
10 03 09*    schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze
10 03 15*    Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt
10 03 16    Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt
10 03 17*    teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung
10 03 18    Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen
10 03 19*    Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 03 20    Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt
10 03 21*    andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten
10 03 22    andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen
10 03 23*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 03 24    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen
10 03 25*    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 03 26    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen
10 03 27*    ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 03 28    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen
10 03 29*    gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen
10 03 30    Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen
10 03 99    Abfälle a. n. g.
10 04    Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie
10 04 01*    Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 04 02*    Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 04 03*    Calciumarsenat
10 04 04*    Filterstaub
10 04 05*    andere Teilchen und Staub
10 04 06*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 04 07*    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 04 09*    ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 04 10    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen
10 04 99    Abfälle a. n. g.
10 05    Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie
10 05 01    Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 05 03*    Filterstaub
10 05 04    andere Teilchen und Staub
10 05 05*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 05 06*    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 05 08*    ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 05 09    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen
10 05 10*    Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben
10 05 11    Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen
10 05 99    Abfälle a. n. g.
10 06    Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie
10 06 01    Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 06 02    Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 06 03*    Filterstaub
10 06 04    andere Teilchen und Staub
10 06 06*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 06 07*    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 06 09*    ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 06 10    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen
10 06 99    Abfälle a. n. g.
10 07    Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie
10 07 01    Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 07 02    Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 07 03    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 07 04    andere Teilchen und Staub
10 07 05    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 07 07*    ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 07 08    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen
10 07 99    Abfälle a. n. g.
10 08    Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
10 08 04    Teilchen und Staub
10 08 08*    Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 08 09    andere Schlacken
10 08 10*    Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben
10 08 11    Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen
10 08 12*    teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung
10 08 13    Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen
10 08 14    Anodenschrott
10 08 15*    Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 08 16    Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt
10 08 17*    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 08 18    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen
10 08 19*    ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 08 20    Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen
10 08 99    Abfälle a. n. g.
10 09    Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
10 09 03    Ofenschlacke
10 09 05*    gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 09 06    Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen
10 09 07*    gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
10 09 08    Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen
10 09 09*    Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 09 10    Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt
10 09 11*    andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 12    andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen
10 09 13*    Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 14    Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen
10 09 15*    Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 16    Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen
10 09 99    Abfälle a. n. g.
10 10    Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
10 10 03    Ofenschlacke
10 10 05*    gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 10 06    Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen
10 10 07*    gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
10 10 08    Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen
10 10 09*    Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 10 10    Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt
10 10 11*    andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 12    andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen
10 10 13*    Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 14    Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen
10 10 15*    Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 16    Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen
10 10 99    Abfälle a. n. g.
10 11    Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen
10 11 03    Glasfaserabfall
10 11 05    Teilchen und Staub
10 11 09*    Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen
10 11 10    Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt
10 11 11*    Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Kathodenstrahlröhren)
10 11 12    Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt
10 11 13*    Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 14    Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen
10 11 15*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 16    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen
10 11 17*    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 18    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen
10 11 19*    feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 20    feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen
10 11 99    Abfälle a. n. g.
10 12    Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
10 12 01    Rohmischungen vor dem Brennen
10 12 03    Teilchen und Staub
10 12 05    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 12 06    verworfene Formen
10 12 08    Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)
10 12 09*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 12 10    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen
10 12 11*    Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten
10 12 12    Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen
10 12 13    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
10 12 99    Abfälle a. n. g.
10 13    Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen
10 13 01    Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen
10 13 04    Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk
10 13 06    Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)
10 13 07    Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 13 09*    asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement
10 13 10    Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen
10 13 11    Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen
10 13 12*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 13 13    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen
10 13 14    Betonabfälle und Betonschlämme
10 13 99    Abfälle a. n. g.
10 14    Abfälle aus Krematorien
10 14 01*    quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung
11    Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie
11 01    Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen (z.B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung)
11 01 05*    saure Beizlösungen
11 01 06*    Säuren a. n. g.
11 01 07*    alkalische Beizlösungen
11 01 08*    Phosphatierschlämme
11 01 09*    Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 10    Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen
11 01 11*    wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 12    wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen
11 01 13*    Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 14    Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen
11 01 15*    Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 16*    gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
11 01 98*    andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 99    Abfälle a. n. g.
11 02    Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie
11 02 02*    Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit)
11 02 03    Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse
11 02 05*    Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten
11 02 06    Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen
11 02 07*    andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
11 02 99    Abfälle a. n. g.
11 03    Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen
11 03 01*    cyanidhaltige Abfälle
11 03 02*    andere Abfälle
11 05    Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung
11 05 01    Hartzink
11 05 02    Zinkasche
11 05 03*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
11 05 04*    gebrauchte Flussmittel
11 05 99    Abfälle a. n. g.
12    Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung vom Metallen und Kunststoffen
12 01    Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
12 01 01    Eisenfeil- und -drehspäne
12 01 02    Eisenstaub und -teilchen
12 01 03    NE-Metallfeil- und -drehspäne
12 01 04    NE-Metallstaub und -teilchen
12 01 05    Kunststoffspäne und -drehspäne
12 01 06*    halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
12 01 07*    halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
12 01 08*    halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
12 01 09*    halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
12 01 10*    synthetische Bearbeitungsöle
12 01 12*    gebrauchte Wachse und Fette
12 01 13    Schweißabfälle
12 01 14*    Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
12 01 15    Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen
12 01 16*    Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
12 01 17    Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen
12 01 18*    ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme)
12 01 19*    biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle
12 01 20*    gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
12 01 21    gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen
12 01 99    Abfälle a. n. g.
12 03    Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11)
12 03 01*    wässrige Waschflüssigkeiten
12 03 02*    Abfälle aus der Dampfentfettung
13    Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen)
13 01    Abfälle von Hydraulikölen
13 01 01*    Hydrauliköle, die PCB enthalten
13 01 04*    chlorierte Emulsionen
13 01 05*    nichtchlorierte Emulsionen
13 01 09*    chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
13 01 10*    nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
13 01 11*    synthetische Hydrauliköle
13 01 12*    biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle
13 01 13*    andere Hydrauliköle
13 02    Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen
13 02 04*    chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
13 02 05*    nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
13 02 06*    synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
13 02 07*    biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
13 02 08*    andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
13 03    Abfälle von Isolier- und Wärmeübertragungsölen
13 03 01*    Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten
13 03 06*    chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen
13 03 07*    nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis
13 03 08*    synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle
13 03 09*    biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle
13 03 10*    andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle
13 04    Bilgenöle
13 04 01*    Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt
13 04 02*    Bilgenöle aus Molenablaufkanälen
13 04 03*    Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt
13 05    Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern
13 05 01*    feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern
13 05 02*    Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 03*    Schlämme aus Einlaufschächten
13 05 06*    Öle aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 07*    öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 08*    Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern
13 07    Abfälle aus flüssigen Brennstoffen
13 07 01*    Heizöl und Diesel
13 07 02*    Benzin
13 07 03*    andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)
13 08    Ölabfälle a. n. g.
13 08 01*    Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern
13 08 02*    andere Emulsionen
13 08 99*    Abfälle a. n. g.
14    Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder 08 fallen)
14 06    Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen
14 06 01*    Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW
14 06 02*    andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische
14 06 03*    andere Lösemittel und Lösemittelgemische
14 06 04*    Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten
14 06 05*    Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten
15    Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.)
15 01    Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)
15 01 01    Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02    Verpackungen aus Kunststoff
15 01 03    Verpackungen aus Holz
15 01 04    Verpackungen aus Metall
15 01 05    Verbundverpackungen
15 01 06    gemischte Verpackungen
15 01 07    Verpackungen aus Glas
15 01 09    Verpackungen aus Textilien
15 01 10*    Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
15 01 11*    Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse
15 02    Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung
15 02 02*    Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
15 02 03    Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
16    Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
16 01    Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08)
16 01 03    Altreifen
16 01 04*    Altfahrzeuge
16 01 06    Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten
16 01 07*    Ölfilter
16 01 08*    quecksilberhaltige Bauteile
16 01 09*    Bauteile, die PCB enthalten
16 01 10*    explosive Bauteile (z.B. aus Airbags)
16 01 11*    asbesthaltige Bremsbeläge
16 01 12    Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen
16 01 13*    Bremsflüssigkeiten
16 01 14*    Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
16 01 15    Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
16 01 16    Flüssiggasbehälter
16 01 17    Eisenmetalle
16 01 18    Nichteisenmetalle
16 01 19    Kunststoffe
16 01 20    Glas
16 01 21*    gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen
16 01 22    Bauteile a.n.g.
16 01 99    Abfälle a. n. g.
16 02    Elektrische und elektronische Geräte und deren Bauteile
16 02 09*    Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten
16 02 10*    gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen
16 02 11*    gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten
16 02 12*    gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten
16 02 13*    gefährliche Bauteile [2] enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
16 02 14    gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
16 02 15*    aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bauteile
16 02 16    aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen
16 03    Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse
16 03 03*    anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 03 04    anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen
16 03 05*    organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 03 06    organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen
16 03 07*    metallisches Quecksilber
16 04    Explosivabfälle
16 04 01*    Munitionsabfälle
16 04 02*    Feuerwerkskörperabfälle
16 04 03*    andere Explosivabfälle
16 05    Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien
16 05 04*    gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)
16 05 05    Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
16 05 06*    Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien
16 05 07*    gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
16 05 08*    gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
16 05 09    gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen
16 06    Batterien und Akkumulatoren
16 06 01*    Bleibatterien
16 06 02*    Ni-Cd-Batterien
16 06 03*    Quecksilber enthaltende Batterien
16 06 04    Alkalibatterien (außer 16 06 03)
16 06 05    andere Batterien und Akkumulatoren
16 06 06*    getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren
16 07    Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13)
16 07 08*    ölhaltige Abfälle
16 07 09*    Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten
16 07 99    Abfälle a. n. g.
16 08    Gebrauchte Katalysatoren
16 08 01    gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07)
16 08 02*    gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten
16 08 03    gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g.
16 08 04    gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07)
16 08 05*    gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten
16 08 06*    gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden
16 08 07*    gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
16 09    Oxidierende Stoffe
16 09 01*    Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat
16 09 02*    Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat
16 09 03*    Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid
16 09 04*    oxidierende Stoffe a. n. g.
16 10    Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung
16 10 01*    wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 10 02    wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen
16 10 03*    wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten
16 10 04    wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen
16 11    Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien
16 11 01*    Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten
16 11 02    Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen
16 11 03*    andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten
16 11 04    andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen
16 11 05*    Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten
16 11 06    Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen
17    Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
17 01    Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01    Beton
17 01 02    Ziegel
17 01 03    Fliesen und Keramik
17 01 06*    Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
17 01 07    Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02    Holz, Glas und Kunststoff
17 02 01    Holz
17 02 02    Glas
17 02 03    Kunststoff
17 02 04*    Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 03    Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 03 01*    kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02    Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 03 03*    Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 04    Metalle (einschließlich Legierungen)
17 04 01    Kupfer, Bronze, Messing
17 04 02    Aluminium
17 04 03    Blei
17 04 04    Zink
17 04 05    Eisen und Stahl
17 04 06    Zinn
17 04 07    gemischte Metalle
17 04 09*    Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 04 10*    Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten
17 04 11    Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
17 05    Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut
17 05 03*    Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
17 05 04    Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 05*    Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
17 05 06    Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
17 05 07*    Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
17 05 08    Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
17 06    Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 01*    Dämmmaterial, das Asbest enthält
17 06 03*    anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
17 06 04    Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
17 06 05*    asbesthaltige Baustoffe
17 08    Baustoffe auf Gipsbasis
17 08 01*    Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 08 02    Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09    Sonstige Bau- und Abbruchabfälle
17 09 01*    Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten
17 09 02*    Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren)
17 09 03*    sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten
17 09 04    gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
18    Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)
18 01    Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen
18 01 01    spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)
18 01 02    Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03)
18 01 03*    Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
18 01 04    Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)
18 01 06*    Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
18 01 07    Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen
18 01 08*    zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
18 01 09    Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen
18 01 10*    Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin
18 02    Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren
18 02 01    spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen
18 02 02*    Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
18 02 03    Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden
18 02 05*    Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
18 02 06    Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen
18 02 07*    zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
18 02 08    Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen
19    Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke
19 01    Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
19 01 02    Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt
19 01 05*    Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
19 01 06*    wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle
19 01 07*    feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
19 01 10*    gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung
19 01 11*    Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten
19 01 12    Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen
19 01 13*    Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 14    Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt
19 01 15*    Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 16    Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt
19 01 17*    Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 01 18    Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen
19 01 19    Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
19 01 99    Abfälle a. n. g.
19 02    Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)
19 02 03    vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen
19 02 04*    vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten
19 02 05*    Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 06    Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen
19 02 07*    Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen
19 02 08*    flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 09*    feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 10    brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen
19 02 11*    sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 99    Abfälle a. n. g.
19 03    Stabilisierte und verfestigte Abfälle
19 03 04*    als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen
19 03 05    stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
19 03 06*    als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle
19 03 07    verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen
19 03 08*    teilweise stabilisiertes Quecksilber
19 04    Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung
19 04 01    verglaste Abfälle
19 04 02*    Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung
19 04 03*    nicht verglaste Festphase
19 04 04    wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern
19 05    Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen
19 05 01    nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen
19 05 02    nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 05 03    nicht spezifikationsgerechter Kompost
19 05 99    Abfälle a. n. g.
19 06    Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen
19 06 03    Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen
19 06 04    Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen
19 06 05    Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 06 06    Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 06 99    Abfälle a. n. g.
19 07    Deponiesickerwasser
19 07 02*    Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält
19 07 03    Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt
19 08    Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.
19 08 01    Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02    Sandfangrückstände
19 08 05    Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser
19 08 06*    gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
19 08 07*    Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern
19 08 08*    schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen
19 08 09    Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten
19 08 10*    Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen
19 08 11*    Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 08 12    Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen
19 08 13*    Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 08 14    Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen
19 08 99    Abfälle a. n. g.
19 09    Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser
19 09 01    feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände
19 09 02    Schlämme aus der Wasserklärung
19 09 03    Schlämme aus der Dekarbonatisierung
19 09 04    gebrauchte Aktivkohle
19 09 05    gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze
19 09 06    Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern
19 09 99    Abfälle a. n. g.
19 10    Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen
19 10 01    Eisen- und Stahlabfälle
19 10 02    NE-Metall-Abfälle
19 10 03*    Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten
19 10 04    Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen
19 10 05*    andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten
19 10 06    andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen
19 11    Abfälle aus der Altölaufbereitung
19 11 01*    gebrauchte Filtertone
19 11 02*    Säureteere
19 11 03*    wässrige flüssige Abfälle
19 11 04*    Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen
19 11 05*    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
19 11 06    Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen
19 11 07*    Abfälle aus der Abgasreinigung
19 11 99    Abfälle a. n. g.
19 12    Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.
19 12 01    Papier und Pappe
19 12 02    Eisenmetalle
19 12 03    Nichteisenmetalle
19 12 04    Kunststoff und Gummi
19 12 05    Glas
19 12 06*    Holz, das gefährliche Stoffe enthält
19 12 07    Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
19 12 08    Textilien
19 12 09    Mineralien (z.B. Sand, Steine)
19 12 10    brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)
19 12 11*    sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten
19 12 12    sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
19 13    Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser
19 13 01*    feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 02    feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen
19 13 03*    Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 04    Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen
19 13 05*    Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 06    Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen
19 13 07*    wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 08    wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen
20    Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen
20 01    Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 01    Papier und Pappe
20 01 02    Glas
20 01 08    biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
20 01 10    Bekleidung
20 01 11    Textilien
20 01 13*    Lösemittel
20 01 14*    Säuren
20 01 15*    Laugen
20 01 17*    Fotochemikalien
20 01 19*    Pestizide
20 01 21*    Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
20 01 23*    gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
20 01 25    Speiseöle und -fette
20 01 26*    Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
20 01 27*    Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 28    Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen
20 01 29*    Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 30    Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
20 01 31*    zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
20 01 32    Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen
20 01 33*    Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
20 01 34    Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
20 01 35*    gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile [6] enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
20 01 36    gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen
20 01 37*    Holz, das gefährliche Stoffe enthält
20 01 38    Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
20 01 39    Kunststoffe
20 01 40    Metalle
20 01 41    Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen
20 01 99    sonstige Fraktionen a. n. g.
20 02    Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
20 02 01    biologisch abbaubare Abfälle
20 02 02    Boden und Steine
20 02 03    andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
20 03    Andere Siedlungsabfälle
20 03 01    gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02    Marktabfälle
20 03 03    Straßenkehricht
20 03 04    Fäkalschlamm
20 03 06    Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07    Sperrmüll
20 03 99    Siedlungsabfälle a. n. g.
6 Gefährliche Bauteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z. B. unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich eingestufte Akkumulatoren und Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas.
2 Gefährliche Bauteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z.B. Akkumulatoren und unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich eingestufte Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas.
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