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§ 20 BOA (Brandenburg) — Kilometerzeichen, Neigungszeiger
Bau- und Betriebsordnung für Anschlußbahnen
Landesrecht Brandenburg
Stand: 01.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) An den Streckengleisen und Zuführungsgleisen über 1000 m
Länge sind in der Regel Kilometerzeichen nach dem staatlichen Standard
Kilometerzeichen aus Tafeln für Eisenbahnen (TGL 35999/01) aufzustellen.
(2) Bei Neigungen >10 ‰ (1:100) sind an den
Gefällwechselpunkten bei Strecken- und Zuführungsgleisen
Neigungszeiger aufzustellen.
Zitiervorschlag: § 20 BOA (Brandenburg)
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Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (landesrecht.brandenburg.de: https://www.landesrecht.brandenburg.de)
Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.
Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BOA/20
nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: landesrecht.brandenburg.de
