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§ 14 BinSchEO — Genauigkeit
Binnenschiffseichordnung
Stand: 26.03.2022 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Die Eichung soll so sorgfältig durchgeführt werden, dass eine Genauigkeit im Ergebnis erreicht wird, deren Fehler geringer sind als
– 1 % bei einer Verdrängung von höchstens 500 m3,
– 5 m3 bei einer Verdrängung von mehr als 500 m3 bis zu 2 000 m3,
– ¼ % bei einer Verdrängung von mehr als 2 000 m3,
gleichviel, ob es sich um die Höchstverdrängung oder um Verdrängungen handelt, die gegebenen Eintauchungsunterschieden entsprechen.
Zitiervorschlag: § 14 BinSchEO
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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