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§ 23 BinSchEO — Tragfähigkeit
Binnenschiffseichordnung
Stand: 26.03.2022 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Die Tragfähigkeit in Süßwasser mit der Dichte 1 entspricht der Wasserverdrängung von der Leerebene bis zur oberen Eichebene. Die Tragfähigkeit ist in Tonnen anzugeben und in Rubrik 22 des Eichscheins einzutragen, wobei auf 3 Dezimalstellen gerundet wird.
Zitiervorschlag: § 23 BinSchEO
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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