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§ 20.11 BinSchStrO 2012 — Schifffahrt bei Hochwasser
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 21.10.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
1.    Erreicht oder überschreitet der Wasserstand den Höchsten Schifffahrtswasserstand (HSW) – Hochwassermarke – an dem Richtpegel für den unter Nummer 2 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schifffahrt innerhalb des jeweiligen Streckenabschnitts verboten.
2.    Die in Nummer 1 genannte Hochwassermarke wird durch folgende Wasserstände bestimmt, und die Richtpegel gelten für den nachstehend aufgeführten Streckenabschnitt:
    Strecke    Richtpegel    Hochwassermarke    
    Saarmündung (km 0,00) bis zum Unterwasser der            
    Schleuse Kanzem (km 5,10)    Grevenmacher    520 cm    
        (Mosel-km 212,50)        
    Schleuse Kanzem (km 5,10) bis zum Unterwasserder Schleuse Lisdorf (km 66,10) einschließlichWiltinger Bogen    Fremersdorf    390 cm    
    Schleuse Lisdorf (km 66,10) bis zum Unterwasserder Schleuse Saarbrücken (km 82,50)    Saarbrücken-St. Arnual    290 cm    
    Schleuse Saarbrücken (km 82,50) bis zum Unter-wasser der Schleuse Güdingen (km 92,90)    Saarbrücken-St. Arnual    230 cm.    
3.    In der Stauhaltung Saarbrücken (km 82,50 bis km 92,90) kann die zuständige Behörde abweichend von Nummer 1 Ausnahmen zulassen.
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