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§ 25.11 BinSchStrO 2012 — Schifffahrt bei Hochwasser
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 13.04.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
1.    Erreicht oder überschreitet der Wasserstand den Höchsten Schifffahrtswasse rstand (HSW) – Hochwassermarke – an dem Richtpegel für den unter Nummer 2 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, ist mit der Einstellung der Schifffahrt zu rechnen, und die zuständige Behörde kann die Schifffahrt innerhalb des Streckenabschnitts einschließlich der Wehrsaalen ganz oder teilweise verbieten.
2.    Die in Nummer 1 genannte Hochwassermarke wird durch folgende Wasserstände bestimmt, und die Richtpegel gelten für den nachstehend aufgeführten Streckenabschnitt:
    Strecke    Richtpegel    Hochwassermarke    
    Saalemündung (Sl-km 0,00) -Schleuse Calbe (Sl-km 20,00)    Calbe, unterer Pegel    690 cm    
    Schleuse Calbe (Sl-km 20,00) -Schleuse Gimritz (Sl-km 92,60)    Halle-Trotha, unterer Pegel    440 cm    
    Schleuse Gimritz (Sl-km 92,60) -Schleuse Planena (Sl-km 104,44)    Halle-Trotha, unterer Pegel    400 cm    
    Schleuse Planena (Sl-km 104,44) -Bad Dürrenberg (Sl-km 124,16)    Naumburg/Grochlitz    400 cm.    
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