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§ 26.11 BinSchStrO 2012 — Schifffahrt bei Hochwasser
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
1.    Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hochwassermarke I an einem der zwei Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schifffahrt für ein Kleinfahrzeug, eine Fähre oder ein schwimmendes Gerät verboten.
2.    Erreicht oder überschreitet der Wasserstand die Hochwassermarke I an einem der zwei Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, darf ein Fahrzeug nur am Tag und nur dann verkehren, wenn es mit in gutem Betriebszustand befindlichen Sprechfunkanlagen gemäß § 4.05 ausgerüstet ist.
3.    Erreicht oder überschreitet der Wasserstand den Höchsten Schifffahrtswasserstand (Hochwassermarke II) an einem der zwei Richtpegel für den unter Nummer 4 jeweils aufgeführten Streckenabschnitt, ist die Schifffahrt verboten. Ein Fahrzeug oder ein Verband muss rechtzeitig vor Überschreiten der Hochwassermarke II einen Schutzhafen aufsuchen.
4.    Die in Nummer 1, 2 und 3 genannten Hochwassermarken werden durch folgende Wasserstände bestimmt, und die Richtpegel gelten für den nachstehend aufgeführten Streckenabschnitt:
    Strecke    Richtpegel    Hochwassermarke
            I    II
    Oder            
    Mündung der Lausitzer Neiße (Od-km 542,40) -    Eisenhüttenstadt    490 cm    535 cm
    Frankfurt (Oder) (Od-km 584,00)    Biala Góra    425 cm    465 cm
    Oder            
    Frankfurt (Oder) (Od-km 584,00) -    Frankfurt 1    435 cm    480 cm
    Mündung der Warta/Warthe            
    (Od-km 617,60)    Slubice    430 cm    475 cm
    Oder            
    Mündung der Warta/Warthe (Od-km 617,60) -    Kienitz    495 cm    535 cm
    Hohensaaten (Od-km 667,20)    Gozdowice    490 cm    530 cm
    Oder            
    Hohensaaten (Od-km 667,20) -    Stützkow    860 cm    920 cm
    Verbindungskanal Schwedter Querfahrt            
    (Od-km 696,94)    Bielinek    540 cm    600 cm
    Oder            
    Verbindungskanal Schwedter Querfahrt            
    (Od-km 696,94) -    Schwedter-Oderbrücke    –    790 cm
    Widuchowa (Od-km 704,10)    Widuchowa    –    660 cm
    Westoder (WOd-km 0,00 bis WOd-km 17,10)    Gartz    –    630 cm
        Gryfino    –    600 cm.
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