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Art 6 CSCG
Gesetz zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Für das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Anhang zur Regel 1 der Anlage I des Übereinkommens) teilen die Zulassungsbehörden dem Antragsteller eine Zulassungsbezeichnung zu, die wie folgt beginnt:
Baden-Württemberg    D-BW-,
Bayern    D-BY-,
Berlin    D-BE-,
Brandenburg    D-BB-,
Bremen    D-HB-,
Hamburg    D-HH-,
Hessen    D-HE-,
Mecklenburg-Vorpommern    D-MV-,
Niedersachsen    D-NI-,
Nordrhein-Westfalen    D-NW-,
Rheinland-Pfalz    D-RP-,
Saarland    D-SL-,
Sachsen    D-SN,-
Sachsen-Anhalt    D-ST-,
Schleswig-Holstein    D-SH-,
Thüringen    D-TH-.
Die Deutsche Bundespost führt als entsprechenden Anfang der Zulassungsbezeichnung    
die Buchstaben    D-BP-,
die Bundeswehr    D-Y-.
(2) Ist bei der Zulassung vorhandener Container (Artikel II Abs. 9 und Regel 9 der Anlage I des Übereinkommens) die Hersteller-Identifizierungsnummer nicht bekannt (Nummer 3 des Anhangs zur Anlage I des Übereinkommens), so teilen die Zulassungsbehörden eine solche Nummer mit folgenden Anfangsbuchstaben zu:
Baden-Württemberg    BW-,
Bayern    BY-,
Berlin    BE-,
Brandenburg    BB-,
Bremen    HB-,
Hamburg    HH-,
Hessen    HE-,
Mecklenburg-Vorpommern    MV-,
Niedersachsen    NI-,
Nordrhein-Westfalen    NW-,
Rheinland-Pfalz    RP-,
Saarland    SL-,
Sachsen    SN-,
Sachsen-Anhalt    ST-,
Schleswig-Holstein    SH-,
Thüringen    TH-.
Die Deutsche Bundespost führt bei unbekannter    
Hersteller-Identifizierungsnummer    
die Anfangsbuchstaben    BP-,
die Bundeswehr    Y-.
(3) Ist ein Tankcontainer für die Beförderung gefährlicher Güter bestimmt, erteilt die nach Artikel 3 Abs. 9 dieses Gesetzes zuständige Behörde eine Zulassungsbezeichnung, die mit dem Buchstaben "D" beginnt. Ist bei derartigen vorhandenen Tankcontainern (Artikel II Abs. 9 und Regel 9 der Anlage I des Übereinkommens) die Hersteller-Identifizierungsnummer nicht bekannt (Nummer 3 des Anhangs zur Anlage I des Übereinkommens), so teilt die Zulassungsbehörde eine solche Nummer zu.
(4) Auf dem CSC-Sicherheits-Zulassungsschild lauten, sofern dies nach Regel 1 Abs. 3 der Anlage I des Übereinkommens erforderlich ist, die Zeile 7 in englischer Sprache: "END WALL STRENGTH ... P", in französischer Sprache: "RESISTANCE DE LA PAROI D'EXTREMITE ... P", Zeile 8 in englischer Sprache: "SIDE WALL STRENGTH ... P", in französischer Sprache: "RESISTANCE DE LA PAROI LATERALE ... P".
(5) Auf dem CSC-Sicherheits-Zulassungsschild entfällt die Angabe in Zeile 9 (Monat, Jahr der erneuten Überprüfungen), wenn diese Daten möglichst nahe des CSC-Sicherheits-Zulassungsschildes angegeben sind (Regel 2 Abs. 3 der Anlage I des Übereinkommens).
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