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Anlage 3 ESBO — (zu den §§ 9 und 10) Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen mit Rollfahrzeugbetrieb
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(Fundstelle: BGBl. I 1972, 283 - 284)
1.Wenn regelspurige Güterwagen unbeschränkt befördert werden
Bogenhalbmesser    Bei Rollbockverkehr    Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite    Bogenaußenseite    Bogeninnenseite    Bogenaußenseite
m    mm    mm    mm    mm
unter 1.500 bis 500    0    0    0    20
unter 500 bis 300    0    0    0    40
unter 300 bis 250    30    10    20    60
unter 250 bis 225    60    30    60    60
unter 225 bis 200    90    60    80    70
unter 200 bis 190    100    100    100    70
unter 190 bis 180    130    100    110    80
unter 180 bis 150    190    170    180    120
unter 150 bis 120    370    360    390    320
unter 120 bis 100    590    550    600    510
unter 100 bis 90    730    690    750    650
unter 90 bis 80    900    840    910    800
unter 80 bis 70    1.120    1.050    1.160    1.010
unter 70 bis 60    1.420    1.300    1.460    1.260
2.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 15,00 m Drehzapfenabstand befördert werden
Bogenhalbmesser    Bei Rollbockverkehr    Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite    Bogenaußenseite    Bogeninnenseite    Bogenaußenseite
m    mm    mm    mm    mm
unter 1.500 bis 500    0    0    0    20
unter 500 bis 300    0    0    0    40
unter 300 bis 250    10    10    20    60
unter 250 bis 225    30    30    60    60
unter 225 bis 200    50    50    60    70
unter 200 bis 190    70    70    70    70
unter 190 bis 180    100    100    80    80
unter 180 bis 150    110    140    120    120
unter 150 bis 120    170    220    190    190
unter 120 bis 100    220    300    260    260
unter 100 bis 80    310    430    360    380
unter 80 bis 60    450    630    530    580
unter 60 bis 50    570    790    670    740
unter 50 bis 40    740    1.030    880    980
unter 40 bis 35    880    1.210    1.030    1.160
unter 35 bis 30    1.050    1.430    1.230    1.370
unter 30 bis 25    1.290    1.730    1.520    1.670
unter 25 bis 20    1.660    2.160    1.950    2.100
unter 20 bis 15    2.310    2.830    2.710    2.750
3.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 8,00 m Radsatzabstand oder Drehzapfenabstand befördert werden
Bogenhalbmesser    Bei Rollbockverkehr    Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite    Bogenaußenseite    Bogeninnenseite    Bogenaußenseite
m    mm    mm    mm    mm
unter 1.500 bis 500    0    0    0    20
unter 500 bis 300    0    0    0    40
unter 300 bis 250    10    10    0    60
unter 250 bis 225    20    20    0    60
unter 225 bis 200    30    30    10    70
unter 200 bis 190    40    40    10    70
unter 190 bis 180    40    40    10    80
unter 180 bis 150    60    60    30    100
unter 150 bis 120    100    100    60    140
unter 120 bis 100    110    150    70    190
unter 100 bis 80    140    210    110    270
unter 80 bis 60    200    310    170    390
unter 60 bis 50    250    390    220    480
unter 50 bis 40    320    500    290    630
unter 40 bis 35    380    600    350    740
unter 35 bis 30    450    710    420    880
unter 30 bis 25    540    860    510    1.060
unter 25 bis 20    680    1.080    650    1.330
unter 20 bis 15    920    1.440    900    1.760
4.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 4,50 m Radsatzabstand befördert werden
Bogenhalbmesser    Bei Rollbockverkehr    Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite    Bogenaußenseite    Bogeninnenseite    Bogenaußenseite
m    mm    mm    mm    mm
unter 1.500 bis 500    0    0    0    20
unter 500 bis 300    0    0    0    40
unter 300 bis 250    10    10    0    60
unter 250 bis 225    20    20    0    60
unter 225 bis 200    20    20    10    70
unter 200 bis 190    20    20    10    70
unter 190 bis 180    20    20    10    80
unter 180 bis 150    20    30    20    90
unter 150 bis 120    30    50    30    110
unter 120 bis 100    30    70    50    140
unter 100 bis 80    40    100    60    170
unter 80 bis 60    50    140    100    230
unter 60 bis 50    60    170    130    270
unter 50 bis 40    80    220    180    340
unter 40 bis 35    90    270    210    400
unter 35 bis 30    100    320    250    460
unter 30 bis 25    130    390    310    550
unter 25 bis 20    160    490    390    670
unter 20 bis 15    210    650    540    890
Zitiervorschlag: Anlage 3 ESBO
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