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Anlage 4 InvKG — (zu den §§ 20 und 21) Verkehrsvorhaben nach den §§ 20 und 21
Investitionsgesetz Kohleregionen
Stand: 14.08.2020 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1809 - 1811)
Abschnitt 1Bau- und Ausbauvorhaben nach § 20
Lfd. Nr.    Bezeichnung    Projektziel
1    Bundesautobahn A 4 Autobahndreieck Dresden-Nord (A 13) – Bundesgrenze Deutschland-Polen    Erweiterung auf sechs Fahrstreifen
2    Bundesstraßenverbindung Mitteldeutschland – Lausitz (MiLau)    Neubau oder Erweiterung einer Bundesstraße
3    Bundesstraße 2, Tunnel im Bereich des Kulturdenkmals AGRA-Park Leipzig/Markkleeberg    Erneuerung mit Neubau einer Tunnelquerung im Bereich AGRA Park/Leipzig/Markkleeberg
4    Bundesstraße 176, Verlegung westlich Neukieritzsch    zweistreifiger Neubau
5    Innerlausitzer Bundesfernstraßen Aus- und Neubau Bundestraßenverbindung A 4 – A 15    Aus-/Neubau Verbindung A 4 – A 15 (B 96, B 156, B 115)
6    Bundestraße 86 Ortsumgehung Annarode-Siebigerode    Neubau einer Bundesstraße
Abschnitt 2Ausbau von Schieneninfrastrukturen nach § 21
Lfd. Nr.    Bezeichnung    Projektziel
1    Bahnhof Berlin-Schönefeld    Neubau 740m-Gleis
2    Bahnhof Berlin-Grünau    Spurplanoptimierung
3    Strecke Berlin-Grünau – Königs Wusterhausen    Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde, viergleisiger Ausbau Zeuthen – Königs Wusterhausen, Entflechtung S-Bahn und zweigleisige Fernbahndurchbindung Bahnhof Königs Wusterhausen
4    Bahnhof Königs Wusterhausen    Neubau 740m-Gleis und Anpassung Nordkopf
5    Bahnhof Lübbenau    Elektrifizierung der Nebengleise und Spurplanänderung
6    Strecke Lübbenau – Cottbus    zweigleisiger Ausbau, Anpassung Spurplan Bahnhof Cottbus
7    Bahnhof Cottbus    Schaffung eines 740m-Gleises
8    Bahnhof Eisenhüttenstadt    Erhöhung Durchfahrgeschwindigkeit auf bis zu 100 Kilometer pro Stunde und Modernisierung Behandlungsanlagen
9    Bahnhof Bischdorf    Schaffung eines 740m-Gleises und Errichtung eines ESTW/DSTW
10    Strecke Cottbus – Forst    Elektrifizierung
11    Strecke Graustein – Spreewitz    Elektrifizierung und Reaktivierung von Verbindungskurven, Schaffung von 740m-Gleisen in Spreewitz
12    Strecke Leipzig – Falkenberg – Cottbus    Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde und Errichtung von ESTW/DSTW, zweigleisige Einbindung in den Knoten Leipzig
13    Knoten Falkenberg    DSTW-Errichtung, 740m-Gleise und Spurplanoptimierung einschließlich Zulaufstrecken im künftigen Bedienbereich, Geschwindigkeitserhöhung auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde (Strecke 6345) oder 120 Kilometer pro Stunde (Strecken 6133 und 6207)
14    Strecke Cottbus – Priestewitz – Dresden    Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde, zweigleisiger Begegnungsabschnitt zwischen Ruhland und Priestewitz, Blockverdichtung, Schaffung 740m-Gleise in Senftenberg
15    Knoten Ruhland    Ausbau einschließlich Schwarzheide/Lauchhammer
16    Strecke Weißkollm Süd – Lohsa West    Neubau elektrifizierte Verbindungskurve
17    Strecke Cottbus – Guben – Grünberg    Elektrifizierung Guben – Grenze Deutschland/Polen
18    Strecke Naumburg – Halle    Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde
19    Strecke Berlin – Cottbus – Weißwasser – Görlitz (– Breslau)    zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung für 160 oder 200 Kilometer pro Stunde
20    Strecke Dresden – Bautzen – Görlitz – Grenze Deutschland/Polen (– Zittau)    Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde und Elektrifizierung
21    Strecke Dresden – Bischofswerda – Wilthen – Zittau    Ausbau für Flügelverkehre Dresden – Görlitz/Zittau und Elektrifizierung
22    Strecke Arnsdorf – Kamenz – Hosena (– Hoyerswerda – Spremberg)    Ausbau auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde und Elektrifizierung, Verbindungskurve Hosena
23    Strecke Leipzig – Bad Lausick (– Geithain – Chemnitz)    Elektrifizierung und Begegnungsabschnitte
24    Strecke Aachen – Köln    dreigleisiger Ausbau Aachen – Düren
25    Bahnhof Leuna-Werke Nord    Verlegung der Station außerhalb des Werksgeländes mit barrierefreier Zuwegung zu den Bahnsteigen
26    Strecke Merseburg – Querfurt    Herstellung barrierefreier, moderner Bahnsteige und Verbesserung der Anbindungen an den öffentlichen Raum in Merseburg-Bergmannsring, Beuna, Frankleben, Braunsbedra Ost, Braunsbedra, Krumpa, Mücheln Stadt, Mücheln Bahnhof, Langeneichstädt und Nemsdorf-Göhrendorf
27    Strecke Weißenfels – Zeitz    Herstellung moderner, barrierefreier Bahnsteige und Verbesserung der Anbindungen an Mittelbahnsteige und den öffentlichen Raum
28    Bahnhof Bitterfeld    Neubau des Empfangsgebäudes unter Berücksichtigung der Anforderungen der Barrierefreiheit und eines modernen Bahn- und Kundenbetriebs
29    S 11-Ergänzungspaket    Angebotserweiterung und Qualitätssteigerung im Knoten Köln unter anderem Ausbau Köln Hauptbahnhof und Köln-Deutz mit einem neuen S-Bahnsteig mit zwei Gleisen
30    S-Bahn Köln, Köln – Mönchengladbach    Verlagerung von Regionalbahnleistungen auf S-Bahn, zweigleisiger Ausbau zwischen Rheydt Hauptbahnhof und Rheydt-Odenkirchen und Neubau von drei Haltepunkten
31    Ausbau des mitteldeutschen S-Bahn Netzes und Ausweitung von Regionalexpressverbindungen im Süden Sachsen-Anhalts    Neuanlage weiterer Stationen im S-Bahn-Netz in den Landkreisen Burgenland, Saalekreis, Anhalt-Bitterfeld und der kreisfreien Stadt Halle (Saale)
32    Verbindungskurve Großkorbetha    Neubau einer Verbindungskurve zwischen den Strecken Leipzig – Großkorbetha und Halle – Großkorbetha
33    S-Bahn Leipzig – Merseburg    Ausbau und Ertüchtigung der S-Bahn-Verbindung Leipzig – Markranstädt – Merseburg/Naumburg auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde
34    S-Bahn Leipzig – Pegau – Zeitz – Gera    Ausbau und Ertüchtigung der S-Bahn-Verbindung Leipzig – Pegau – Zeitz – Gera auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde und Elektrifizierung
35    S-Bahn-Verknüpfungspunkt Südsehne Leipzig    Anpassung bestehender S-Bahnstationen zur Einbindung des Straßenbahnprojekts Südsehne Leipzig
36    Strecke Leipzig – Grimma (– Döbeln)    Machbarkeitsstudie Elektrifizierung
37    Strecke Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg – Leipzig/Dresden    dreigleisiger Ausbau Böhlen – Neukieritzsch
38    S-Bahn-Netz Rheinisches Revier    Angebotserweiterung und Qualitätssteigerung an der Rheinschiene unter anderem durch abschnittsweise Elektrifizierung, zweigleisigen Ausbau mit der Herstellung moderner, barrierefreier Bahnsteige
Abschnitt 3Begriffsbestimmungen
Für die Bau- und Ausbauvorhaben nach dieser Anlage sind folgende Begriffsbestimmungen anzuwenden:
1.    A:    Bundesautobahn,
2.    AD:    Autobahndreieck,
3.    AK:    Autobahnkreuz,
4.    AS:    Anschlussstelle,
5.    B:    Bundesstraße,
6.    BA:    Bauabschnitt,
7.    DSTW:    Digitales Stellwerk,
8.    ESTW:    Elektronisches Stellwerk,
9.    OU:    Ortsumfahrung,
10.    740m-Gleis:    Gleis, welches der Sicherstellung der Befahrbarkeit des Netzes für 740 Meter lange Güterzüge dient; 740 Meter lange Güterzüge benötigen für eine reibungslose Betriebsabwicklung eine Überholgleislänge von mindestens 750 Metern (700 Meter Zuglänge + 2 Loks je 20 Meter + 10 Meter Bremsreserve).
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