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§ 4 LuftBODV 4 — Ergänzungsausrüstung (zu § 19 LuftBO)
Vierte Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (Ausrüstung und Betrieb von Heißluftballonen und Heißluft-Luftschiffen)
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Die betriebliche Ergänzungsausrüstung muß mindestens bestehen aus:
1. 1 UKW-Sende-/Empfangsgerät mit einem Frequenzbereich von 117.975 bis 137.000 MHz
2. 1 Höhenmesser
3. 1 Variometer
4. 1 Handfeuerlöscher nach DIN EN 3 mit einer Löschmittelmenge von mindestens 2 kg oder in Luftfahrzeugen zugelassene Handfeuerlöscher mit mindestens vergleichbarer Löschwirkung
4a. Feuerlöschdecke nach DIN 14155
5. 1 Kompaß
6. 1 Hüllenthermometer
7. 1 Druckmesser für jede Versorgungsleitung
8. 1 Erste-Hilfe-Ausrüstung nach DIN 13164 oder DIN 13157
9. 1 Kappmesser
10. 1 alternative Zündquelle
11. 1 Paar feuerhemmende Handschuhe.
Für Körbe für 11 bis 19 Insassen und Luftschiffgondeln für 5 bis 9 Insassen ist
- eine weitere Erste-Hilfe-Ausrüstung nach DIN 13164 oder DIN 13157 und
- ein weiteres Paar feuerhemmende Handschuhe mitzuführen.
Zitiervorschlag: § 4 LuftBODV 4
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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