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§ 2 MsbLärmSchV — Immissionsgrenzwerte
Magnetschwebebahn-Lärmschutzverordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche von Magnetschwebebahnen ist bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen der Magnetschwebebahnen sicherzustellen, daß der Beurteilungspegel dieser Verkehrsgeräusche einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet:
    Tag    Nacht
1.    an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen
    57 Dezibel (A)    47 Dezibel (A)
2.    in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
    59 Dezibel (A)    49 Dezibel (A)
3.    in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
    64 Dezibel (A)    54 Dezibel (A)
4.    in Gewerbegebieten
    69 Dezibel (A)    59 Dezibel (A)
(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im Außenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen.
(3) Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden.
Zitiervorschlag: § 2 MsbLärmSchV
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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