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§ 1 NW_27666 (Nordrhein-Westfalen)
Erste Verordnung über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten - 1. FrequenzVO -
Landesrecht Nordrhein-Westfalen
Stand: 26.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet:
Senderstandort
Frequenz (MHz)
max. Strahlungs-
leistung in Watt
max. effektive
Antennenhöhe in m
Richtdiagramm
(ND = Rundstrahlung)
(D = keine Rundstrahlung)
Bochum-Süd
98,5
50
123
D
Herdecke
107,2
100
98
ND
Hückeswagen
106,0
200
150
ND
Langenberg
97,6
4000
442
D
Lüdinghausen
106,0
1000
138
D
Much
94,2
100
138
ND
Münster
95,4
160
241
ND
Schwerte
104,4
200
262
D
Witten
104,2
100
121
D
Wickede
107,3
200
180
D
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