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§ 6 NW_27669 (Nordrhein-Westfalen)
Zweite Verordnung über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten - 2. FrequenzVO -
Landesrecht Nordrhein-Westfalen
Stand: 26.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für lokalen Hörfunk durch Veranstalter nach dem LRG NW der LfR zugeordnet:
Senderstandort
Frequenz (MHz)
max. Strahlungs-
leistung in Watt
max. effektive
Antennenhöhe in m
Richtdiagramm
(ND = Rundstrahlung)
(D = keine Rundstrahlung)
Friedrichsdorf
97,6
400
61
D
Gronau
103,6
100
48
D
Letmathe
90,8
30
157
ND
Lindlar
105,2
4000
100
ND
Oberhausen
106,2
100
68
ND
Oelde
107,5
1000
139
D
Schöppingen
105,2
4000
197
D
Vlotho
91,7
100
141
ND
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