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§ 6 NW_27682 (Nordrhein-Westfalen)
Siebte Verordnung über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten - 7. FrequenzVO -
Landesrecht Nordrhein-Westfalen
Stand: 26.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Folgende Übertragungskapazitäten werden zur programmlichen Nutzung für Hörfunk dem WDR zugeordnet:
Senderstandort
Frequenz (MHz)
max. Strahlungs-
leistung in Watt
max. effektive
Antennenhöhe in m
Richtdiagramm
(ND = Rundstrahlung)
(D = keine Rundstrahlung)
Ederkopf
107,2
15000
413
ND
Hohe Warte
91,8
10 000
233
D
Siegen
91,8
200
149
ND
Siegen
98,4
1000
127
D
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