nu:legal	Anlage 2 UVSV
Anlage 2 UVSV — (zu § 2 Nummer 6)
UV-Schutz-Verordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 1419)
Wichtungsfaktoren zur Ermittlung der erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von UV-Bestrahlungsgeräten werden durch folgende Wirkungsfunktion mit Parametern festgelegt:
Wellenlänge λ in nm    Wichtungsfaktor Sλ
λ < 298    1
298 ≤ λ ≤ 328    100,094 (298 – λ)
328 < λ ≤ 400    100,015 (140 – λ)
Zitiervorschlag: Anlage 2 UVSV
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