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§ 4 WTV — Anforderungen an Betankungsalgorithmen und -ausrüstungen
Wasserstofftankstellenverordnung
Historische Fassung: Stand 10.12.2019 bis 06.06.2020. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.
Wasserstofftankstellen müssen Betankungsalgorithmen und -ausrüstungen verwenden, die der DIN EN 17127, Ausgabe September 2019, entsprechen.
Zitiervorschlag: § 4 WTV
Quelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026
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