§ 5 WindSeeV 4 — Ausschlusszone
Vierte Windenergie-auf-See-Verordnung
Stand: 23.02.2024 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Um das Schiffswrack mit dem Wrackmittelpunkt 54°33.1555'N, 005°50.2961'E WGS84 ist eine Ausschlusszone mit einem Radius von 50 Metern um den Wrackmittelpunkt einzuhalten.
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