nu:legal	§ 9 BOP (Brandenburg)
§ 9 BOP (Brandenburg) — Unterbau
Bau- und Betriebsordnung für Pioniereisenbahnen
Landesrecht Brandenburg
Stand: 02.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(1) Der Unterbau muß die vom Oberbau zu übertragenden Verkehrslasten aufnehmen und ausreichend entwässert sein.
(2) Das Unterbauplanum neuer oder erweiterter Bahnen muß so breit sein, daß die Randwegbreite mindestens 250 mm beträgt.
Zitiervorschlag: § 9 BOP (Brandenburg)
Quelle: bravors, abgerufen 02.08.2026
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